|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa, kompatybilna z aparatem USG Mindray TE7 | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 80 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Kardiologiczne oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/ | TAK |  |
|  | Gwarancja na sprzęt j.w. >= 12 | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego

Z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

i inwestycji.

Data.................................

Podpis................................