Część 4

Przedmiot zamówienia: **MACERATOR – SZT. 1**

Producent………………………………..

Nazwa-model/typ……………………….

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETR / WARUNEK** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY**  **Należy opisać oferowany parametr** |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch  biodegradowalnych | TAK |  |
| 2 | W pełni bezdotykowa obsługa urządzenia (otwieranie, zamykanie komory oraz uruchamianie cyklu poprzez fotokomórkę) | TAK |  |
| 3 | Antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji (automatyczny bezdotykowy system dozowani środka w każdym cyklu maceracji za pomocą pompki perystaltycznej) | TAK |  |
| 4 | Moc silnika 2,2 kW | TAK |  |
| 5 | Moc pompy min. 345W | TAK |  |
| 6 | zasilanie 380V 16A | TAK |  |
| 7 | Czas trwania cyklu 120 sekund | TAK |  |
| 8 | Wsad do 4 wkładów higienicznych na cykl | TAK |  |
| 9 | Odpływ 50 Φ | TAK |  |
| 10 | Poziom hałasu 60 dba | TAK |  |
| 11 | Wymiary 500 szerx 1042 wys x 600 głęb mm | TAK |  |
| 12 | Podłączenie wody 3/4’’ | TAK |  |
| 13 | Zbiornik na wodę 24 litrów | TAK |  |
| 14 | Zużycie wody z możliwością regulacji 26L (regulowana) | TAK |  |
| 15 | Pokrywa wykonana z tworzywa z technologią antybakteryjną | TAK |  |
| 16 | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 17 | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 18 | Urządzenie wolnostojące, niewymagające przytwierdzania do podłoża. | TAK |  |
| 19 | Montaż i szkolenie pracowników | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji wyposażenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………….

Podpis…………………………..