***Zapytanie 4***

Dzień dobry,

w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem: Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach

Wnioskujemy o usunięcie żądania dokumentu potwierdzającego posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Prefered Producer – Preferowany Producent FIFA

Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Certyfikat Preferowany Producent FIFA dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji.

Zamawiający nie podaje przyczyny żądania tego dokumentu, zatem trudno uznać że dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia postępowania.

Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm..

***Odpowiedź:***

***Zamawiający podtrzymuje żądanie dotyczące dokumentu FIFA Prefered Producer; ma ono na celu wykonanie remontu boiska z materiałów możliwie najlepszych jakościowo
i w związku z tym zatwierdzonych przez FIFA.***

Prosimy też o dopuszczenie do przetargu trawy o parametrach zbliżonych do wymaganych przez Państwa w przetargu.

Parametry trawy:

wysokość: 50 mm;

DTEX: 13 200;

grubość włókna: 400 mikronów;

ilość pęczków: 9010/m2

ilość włókien: 144 160/m2

waga całkowita: 2690/m2

siła wyrywania pęczka po starzeniu: 47N

wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: 187N

przepuszczalność wody dla systemu: 2000 mm/h

***Odpowiedź:***

***Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wymagania dotyczące trawy.***

***Zapytanie 5***

W nawiązaniu do udzielonych przez zamawiającego odpowiedzi w dniu 9 września 2021r. proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że:

Ad. 1 pyt 1

Zamawiający wymaga wypełnienia granulatem EPDM nie określając ani koloru, ani frakcji, ani pochodzenia (pierwotny, wtórny, recykling, powlekany farbą)?

***Odpowiedź:***

***Dopuszcza się wykonanie zasypu z recyklingowanego granulatu EPDM; kolor granulatu: szary, grafitowy lub zielony; granulacja/frakcja 1-2mm.***

Ad. 3 pyt 1

W związku z faktem, że zamawiający posiada dane że termin realizacji jest odpowiedni proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że całość przedmiotu zamówienia tj.

- wymiany na nową nawierzchnię sztucznej murawy wypełnionej EPDM ( nie dopuszcza się granulatu SBR);

- zabezpieczenie krawężników betonowych odgradzających sztuczną murawę poprzez nałożenie nakładek gumowych;

- wymianę bramek stacjonarnych;

- konserwację konstrukcji piłkochwytów;

- wymianę niesprawnych żarników w istniejącym oświetleniu boiska;

- rewizję i udrożnienie odwodnienia;

- montaż wiaty wraz ze stojakami rowerowymi;

- uzyskanie oraz dostarczenie Zamawiającemu certyfikatu FIFA Quality PRO dla boiska objętego postępowaniem przetargowym.

należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 45 dni od zawarcia umowy oraz, że Zamawiający nie podpisze aneksu terminowego do umowy z powodów opisanych w Zapytaniu nr 3.

***Odpowiedź:***

***Wszelkie zmiany umowy zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 6 do SWZ***.

Ad 3 pyt 4

Cyt.: „Spełnić należy wymogi postawione w SWZ i w odpowiedziach, które się pojawiają.”

W odpowiedziach pojawiły się wymogi dotyczące:

- Granulat EPDM

- Masa włókna min. 1550g/m2

- Grubość podkładu min. 10mm

- Wytrzymałość łączenia klejonego min 150N ( tu nawet jest źle określona jednostka. Czy chodzi o 150N/100mm?)

Oraz dokumenty wymienione w SWZ tj.:

- autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac ( miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
- świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
- kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa+ mata prefabrykowana+ wypełnienie EPDM)
(trawa + podkład amortyzujący + wypełnienie EPDM);

j. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że są to, zgodnie z odpowiedzią, jedyne wymagania jakie stawia Zamawiający.

***Odpowiedź:***

***Wymagania, które spełnić ma wykonawca określone są w SWZ i odpowiedziach (które na bieżąco są publikowane; w związku z napływającymi kolejnymi zapytaniami nie wyklucza się pojawiania nowych wyjaśnień)***

***Zapytanie 6***

Czy Wykonawca ma przedstawić kartę utylizacji/ dokumenty BDO z utylizacji starej trawy wraz z zasypem?

Czy Zamawiający nie stawia takiego wymogu i zagospodarowanie trawy wraz z wypełnieniem pozostaje w gestii wykonawcy?

***Odpowiedź:***

***Wykonawca ma przedstawić odpowiednie dokumenty stwierdzające utylizację starej trawy wraz z zasypem.***

***Zapytanie 7***

Dotyczy: Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach

**Pytanie 1**

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia tj. minimalne parametry syntetycznej w dwojaki sposób. Inne parametry i wypełnienie znajduje się w dokumencie zatytułowanym „Szczegółowy opis zamówienia” załącznik nr 8 do SWZ oraz inne parametry występują w „Specyfikacji technicznej – remont nawierzchni boiska”.

Z uwagi na powyższe prosimy o ujednolicenie parametrów na:

Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 42 mm – max. 50 mm

100% włókno monofilowe

Dtex: min. 13 300,

Grubość włókna monofilowego: min. 350 um

Waga włókna: min 1 200 gr/m2

Waga całkowita nawierzchni: min. 2 300 gr/m2

Ilość pęczków: min. 9 400 pęczków/m2

Ilość włókien: min. 120 000/m2

profil/kształt włókna monofilowego: romb lub diament

Kolor: min. dwa kolory włókien

Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 60 N (po starzeniu wodą)

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N (po starzeniu wodą)

Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 1 600 mm/h

Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1 100 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej

Rodzaj maty: min. 10 mm

Grubość maty: min. 10 mm\

Wymagania dotyczące dokumentów jakie muszą być dostarczone do oferty:

1. autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
2. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)
3. kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji)
4. kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
5. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
6. świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
7. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs, Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
8. aktualny certyfikat FIFA Preferref Producer lub FIFA Licensee

***Odpowiedź:***

***Inwestor podtrzymuje swój wymóg wykonania inwestycji zgodnie z wymaganiami postawionymi w SWZ oraz pojawiającymi się odpowiedziami.***

**Pytanie 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 45 dni od podpisania umowy wraz z przedłużeniem potwierdzenia wystawionego przez laboratorium akredytowane przez FIFA, że boisko przeszło badania polowe, które są podstawą do wydania przez FIFA certyfikatu na na poziom Quality Pro, natomiast uzyskanie pisemnego certyfikatu Quality Pro od Fifa w ciągu kolejnych 30 dni.

***Odpowiedź:***

***Inwestor wyraża zgodę na takie rozwiązanie.***

**Pytanie 3**

Prosimy o wykreślenie wymogu przedłożenia dokumentu zatytułowanego „certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata prefabrykowana + wypełnienie EPDM)” wraz z ofertą, gdyż taki dokument może być przedłożony jedynie w momencie uzyskania go dla boiska objętego postępowaniem przetargowym w Chojnicach, czyli po wybudowaniu boiska a nie na etapie składania ofert. Certyfikat Quality Pro dedykowany jest konkretnemu boisku a nie produktowi.

***Odpowiedź:***

***Zamawiający podtrzymuje swój wymóg dla systemu.***

 Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice

/-/ Adam Kopczyński