**Załącznik nr 1**

**WYTYCZNE**

**ŚCIANY MODUŁOWE ORAZ ZABUDOWA AKUSTYCZNA**

**ŚCIANY MODUŁOWE**

W zakresie ścian modułowych przedstawiony w ofercie Wykonawcy produkt powinien spełniać następujące wytyczne:

1. Izolacyjność akustyczna (Rw,P): Rw = min. 56 dB oraz R’A1 = min. 48 dB
2. Poszycie zewnętrzne: płyty wiórowo-żywiczne, grubości min. 15 mm
3. Brak elementów dzielących w poziomie płyty ściany modułowej
4. Brak rygli stabilizujących segment w posadzce (brak otworów w posadzce)
5. Drzwi: 6 szt.
6. Odporność ogniowa: NRO
7. Kolorystyka: zbliżona do istniejącej na poziomie +1 PCC

**ZABUDOWA AKUSTYCZNA**

1. Izolacyjność akustyczna (Rw,P): Rw = min. 56 dB oraz R’A1 = min. 48 dB
2. Materiał: NRO (do akceptacji Zamawiającego)
3. Odporność ogniowa: NRO
4. Kolorystyka: czarna (dostosowana do istniejącej kolorystyki sufitu)