**Załącznik nr 5 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne** |
| **1.** | **2.** |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |
| 3. | Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania i metody badań” lub równoważnych norm europejskich. |
| 4. | Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich. |
| 5. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023. Samochód segmentu kombivan. |
| 6. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od  -25 oC do +50. Silnik spalinowy. |
| 7. | Silnik benzynowy lub wysokoprężny o pojemności min. 1450 cm3. Zbiornik na paliwo o pojemności min. 49 dm3. Moc nie mniejsza niż 100 KM. |
| 8. | Nadwozie 5 drzwiowe typu kombivan, 7-miejscowe (dwa tylne siedzenia demontowane celem powiększenia przestrzeni ładunkowej). Zderzaki i klamki drzwi w kolorze nadwozia. Pojemność bagażnika (minimalna, z rozłożonymi wszystkimi siedzeniami) 600 litrów. |
| 9. | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 biegowa**.** |
| 10. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania. |
| 11. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |
| 12. | Kpl. kół z oponami letnimi min. 17” na felgach aluminiowych (na pojeździe) oraz zestaw naprawczy do kół lub koło zapasowe z zestawem do wymiany koła. Komplet kół z oponami zimowymi na felgach stalowych minimum 17" (dodatkowo) |
| 13. | Samochód wyposażony co najmniej w:  - wspomaganie układu kierowniczego,  - minimum 7 poduszek powietrznych  - tempomat  - ESP- system stabilizacji toru jazdy,  - immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem,  - hak holowniczy demontowany lub pakiet przygotowawczy do montażu haka holowniczego - wiązka elektryczna poprowadzona do miejsca montażu haka holowniczego  - trzeci światło stop,  - światła do jazdy dziennej w technologii LED  - podgrzewana tylna szyba  -automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu, światła przeciwmgielne przednie  - podłokietnik dla kierowcy,  - system Start-stop  - fotel kierowcy regulowany na wysokość wraz z regulacją pod lędźwie,  - zagłówki siedzeń tylnych,  - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia),  - radio z wejściem USB z min. 4 głośnikami, system multimedialny z zestawem głośnomówiącym Bluetooth,  - układ klimatyzacji automatycznej dwustrefowej |
| 14. | Wymiary:  Długość całkowita min. 4700 mm,  Szerokość całkowita max. 2200 mm z lusterkami,  Wysokość całkowita max. 2000 mm, |
| 15. | W przedziale pasażersko ładunkowym ściany boczne wyłożone tapicerką lub zabudowane osłonami z tworzyw sztucznych. |
| 16. | Samochód wyposażony w komplet dywaników |
| 17. | Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylnie. |
| 18. | Obrotomierz, cyfrowy zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej. |
| 19. | Wykonawca udzieli min. gwarancji i rękojmi:   1. (min. 24) miesiące z limitem 50 tys. kilometrów - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, powłokę lakierniczą, perforację elementów nadwozia. |
| 20. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu specjalnego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |