Załącznik nr 12 do SIWZ

ZALECANE DAWKI MATERIAŁÓW DO ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU I LIKWIDACJI ŚLISKOŚCI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj działalności i stan nawierzchni | Tempera­tura ( oC ) | Sól kamienna lub drogowa (g/m2) | Zwilżona sól (roztworem NaCl)(g/m2) | Solanka NaCI  (g/m2) |
| L | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| l | Zapobieganie powstawaniu : * gołoledzi
* szronu
* lodowicy
 | do -2 | do 10 | dawki takie same jak suchej soli | 10 - 15 |
| -3 -6 | 10 - 15 | 15 - 20 |
| -7 -10 | 15 - 20 | 20 - 25 |
| < -10 |  - |  - |
| 2 | Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni | do -2 | do 10 | 40 - 50 |
| -3 -6 | 10 - 15 | 50 - 60 |
| -7 -10 | 15 - 20 |  - |
| < -10 |  - |  - |
| 3 | Likwidacja: * gołoledzi
* szronu
* cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu
 | do-2 | do 20 | dawki takie same jak suchej soli | 10 - 20 |
| -3 -6 | 20 - 25 | 20 - 30 |
| -7 -10 | 25 - 30 |  - |
| < -10 |  - |  - |
| 4 | Likwidacja świeżego opadu śniegu | do-2 | Do 20 | 40 - 50 |
| -3 -6 | 20 – 25 | 50 - 60 |
| -7 -10 | 25 - 30 |  - |
| < -10 |  - |  - |

 Zamawiający: Wykonawca: