**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Kombinezon suchy bojowy.**

Wykonany z wodoodpornego, oddychającego trójlaminatu z membraną PU. Zewnętrzna warstwa z nylon/taslan, odporna na działanie wody i niezatrzymująca potu, druga warstwa to oddychająca membrana nieprzepuszczająca wody, trzecia warstwa zabezpieczająca membranę. Wodoodporność materiału, minimum 10,000MM słupa wody. Paroprzepuszczalność materiału, minimum 5,000 g/m2/24h.

Kombinezon musi być wyposażony w:

1. Kryzę szyjną z Neoprenu z regulacją obwodu za pomocą ściągacza
ze stoperem.
2. Kaptur neoprenowy.
3. Na obu ramionach łaty typu Velcro (rzep miękki) na oznaczenia taktyczne
o wymiarach 10x5 cm.
4. Konstrukcję przegubową w okolicach łokci.
5. Kryzy nadgarstkowe.
6. Wodoszczelny zamek ulgi na wysokości podbrzusza.
7. Na każdym udzie dużą kieszeń Cargo o wymiarach min. 30x15 cm, konstrukcja kieszeni umożliwia przewleczenie pomiędzy kieszenią
a kombinezonem pasków uprzęży lub kabury do broni.
8. Kombinezon w miejscach: kolana, klatka piersiowa, ramiona, krocze, plecy
i pośladki musi być pokryty specjalnym wzmocnionym materiałem ochronnym o zwiększonej odporności na przecieranie.
9. Łaty na kolanach muszą posiadać wewnątrz ochraniacze sztywne na kolana (nakolanniki, z możliwością ich wyjęcia) Konstrukcja łaty umożliwia przewleczenie pomiędzy łatą a kombinezonem pasków od nakolanników.
10. Kombinezon w części dolnej nogawek posiada mankiety zapinane na rzep umożliwiające przykrycie butów taktycznych.
11. Zintegrowane miękkie skarpety.
12. Długi zamek wodoszczelny umożliwiający włożenie i zdjęcie kombinezonu znajdujący się z tyłu w części pośladkowej, prowadzenie zamka z tyłu od lewego kolana do prawego kolana lub zamek wodoszczelny umieszczony z przodu zapinany od prawego barku do lewego biodra, zabezpieczony dodatkowym materiałem zapinanym na rzep na całej długości. Zamek wszyty tak, aby nie przekraczał linii biodrowej. Zamek z tworzywa sztucznego typu TIZIP.
13. Posiada wewnątrz system do montażu szelek wraz z regulowanymi szelkami.
14. Kombinezon musi posiadać odpinane i regulowane szelki wewnętrzne.