**Załącznik nr 11.1**

**Formularz parametrów oferowanych Część nr 2 – Krzesło kardiologiczne**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Krzesło kardiologiczne 21 szt.** |
|  | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane\***\*wypełnia wykonawca – dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości. |
|  | Marka, model (podać w formularzu ofertowym oraz w formularzu parametrów oferowanych). |  |
|  | Rama krzesła wykonana z materiału zabezpieczonego przed korozją przystosowana do dezynfekcji. |  |
|  | Wyposażone w 4 kółka jezdne, z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni wyposażone w hamulce. |  |
|  | Wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości, z możliwością ustawiana ich na min 2 poziomach wysokości. |  |
|  | Wyposażone w dwie pary składanych tylnych rączek transportowych. |  |
|  | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem krzesełka w trakcie transportu. |  |
|  | Siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego, odpornego na wodę. |  |
|  | Wyposażone w min. 3 pasy bezpieczeństwa spinające pacjenta na wysokości klatki piersiowej, bioder (ud) oraz podudzi.  |  |
|  | Waga max. 10 kg. |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne min 155 kg. |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostępny w ciągu 48 godzin. |  |
|  | Norma EN 1865 (lub równoważne). |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dołączyć przy dostawie). |  |

 *…………………………………………*

 *(podpisano elektronicznie)*

podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy