Przedmiot zamówienia: **PERYSTALTYCZNA POMPA PŁUCZĄCA – SZT. 1**

Producent………………………………….

Nazwa-model/typ…………………………..

Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2022r.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR / WARUNEK** | **Parametr**  **wymagany** | | **Parametr**  **oferowany** | |  |
|  | **Specyfikacja techniczna pompy** |  | |  | |  |
| 1 | Pompa płucząca OFP-2 Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu, możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu, regulacja mocy przepływu – 9 stopni. | TAK | |  | |  |
| 2. | Pojemnik na wodę 1 kpl. = 3 sz | TAK | |  | |  |
| 3. | PUMP REMOTE CABLE(EU) - kabel | TAK | |  | |  |
| 4. | Dren do pompy (50 szt.) DREN JEDNODNIOWY DO POMPY (50szt) | TAK | |  | |  |
| 5. | Urządzenie sterowane przez mikroprocesor | TAK | |  | |  |
| 6. | Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy | TAK | |  | |  |
| 7. | Maksymalny przepływ wody – 750 ml/min. | TAK | |  | |  |
| 8. | Autoklawowalny zbiornik na wodę – 2 litry | TAK | |  | |  |
| 9. | Koryto zintegrowane z pompą na ustawienie zbiornika na wodę | TAK | |  | |  |
| 10. | Możliwość podłączenia pompy do procesora wizyjnego w celu umożliwienia sterowania jednym z przycisków w głowicy endoskopu. | TAK | |  | |  |
| 11. | Ilość stopni kontrolowania przepływu – 9 stopniowe | TAK | |  | |  |
|  | **Warunki gwarancji i serwisu** | | **Wymagane** | | **Oferowane** | |
| 1. | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy | | TAK | |  | |
| 2.. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | | TAK | |  | |
| 3. | Czas naprawy endoskopów jest liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta i wynosi 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. | | TAK | |  | |
| 4. | Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych  możliwość udostępnienia klientowi sprzęt zastępczy. Warunki korzystania ze sprzętu zastępczego określone są w regulaminie wypożyczenia sprzętu zastępczego, dostępnego na stronie www.olympus.pl (w zakładce publikacje), dostępnej na życzenie klienta; | | TAK | |  | |
| 5. | Czas reakcji serwisu: W ciągu 2 dni roboczych. Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia. | | TAK | |  | |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data…………………………

Podpis……………………………