*Załącznik Nr 1 DO SIWZ*

*NUMER SPRAWY ZP/PN/44/20/IT/AWO*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem „nowego” zasilacza bezprzerwowego UPS, w miejsce „starego” zainstalowanego w filii DCO w Legnicy.

Stan obecny.

UPS trójfazowy, 3/3, typ MST 30 A0, firmy RIELLO, 30kVA/27kW, , nr ser. MM37UT36500006, zainstalowany jest w pomieszczeniu chłodu, na I piętrze. Przeznaczony jest do zasilania napięciem gwarantowanym urządzeń informatycznych (sprzęt komputerowy) zamontowanych w tym budynku. UPS zasilany jest z szafy w rozdzielni głównej z pola z rozłącznikiem bezpiecznikowym TYTAN 40A gL/gG, kablem YKY 5x16mm2 poprzez bypass zewnętrzny umieszczony na ścianie. Zestaw baterii akumulatorów (bezobsługowych) dla tego UPS-a, typu MWH9-12l 80szt. Nr 120614PBN, umieszczony jest w UPS-sie.

Stan docelowy.

Dostarczyć, zamontować i uruchomić UPS wraz z nową baterią akumulatorów o parametrach zgodnych (lub równoważnych) z załącznikiem nr 2 - PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE

Zasilanie UPS-a z szafy w rozdzielni głównej, bypass zewnętrzny, zasilanie odbiorów napięciem gwarantowanym (obwody AC UPS-a) - pozostawić bez zmian.

W ramach niniejszego zadania należy również zdemontować istniejący UPS wraz z baterią akumulatorów i poddać utylizacji.