**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dostawa i montaż/ demontaż oddawczych skrzynek pocztowych dla lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa i montaż/ demontaż 185 szt. oddawczych skrzynek pocztowych (skrzynki indywidualne oraz zbiorcze zestawy lokatorskie) natynkowych, znajdujących się wewnątrz nieruchomości, przeznaczonych do dostarczania i przechowywania w budynkach wielorodzinnych przesyłek listowych, ulotek reklamowych itp.

Zakres zamówienia obejmuje następujące rodzaje oddawczych skrzynek pocztowych:

- 1 moduł – 1 skrytka (moduł oddawczy) - 3 szt.

- 1 moduł – 2 skrytki (moduły oddawcze) – 4 szt.

- 1 moduł – 3 skrytki (moduły oddawcze) – 13 szt.

- 1 moduł – 4 skrytki (moduły oddawcze) – 11 szt.

- 1 moduł – 5 skrytek (modułów oddawczych) – 12 szt.

- 1 moduł – 6 skrytek (modułów oddawczych) – 4 szt.

- 1 moduł – 7 skrytek (modułów oddawczych) – 1 szt.

Suma modułów oddawczych – 185 szt.

Zamawiający dopuszcza łączenie modułów w celu uzyskania odpowiedniej ilości skrytek tj. 1 moduł – 7 skrytek (modułów oddawczych) może składać się np. z 1 modułu z 4 skrytkami i 1 modułu z 3 skrytkami.

Dostarczone skrzynki pocztowe muszą spełniać warunki określone:

- w ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz. U. z roku 2012, poz. 1529 z późn. zm.)

- w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 2014, poz. 506)

oraz:

1. muszą być wyposażone w komplet 2 kluczy o zróżnicowanej kombinacji dla każdej skrzynki,

2. muszą posiadać zestaw umożliwiający montaż skrzynki na podłożu (ściana),

3. muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości co najmniej 1 mm (przegrody wewnętrzne o grubości co najmniej 0,8 mm), malowanej proszkowo w kolorach standardowych RAL: w odcieniach szarości lub brązu,

4. muszą posiadać drzwiczki perforowane - umożliwiające podgląd zawartości, otwierane lewostronnie lub prawostronnie,

5. konstrukcja zawiasów musi umożliwiać wymianę drzwiczek bez konieczności demontażu całej skrzynki/ modułu,

6. wielkość skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm × 324 mm) określonego w aktualnie obowiązujących normach,

7. pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm,

8. wymiary otworu wrzutowego skrzynki muszą wynosić:

a) szerokość: nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm szerokości w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki, bądź też nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki;

b) wysokość: nie mniej niż 30 mm i nie więcej niż 45 mm wysokości;

9. konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki musi zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez otwór wrzutowy,

10. skrzynki pocztowe muszą posiadać trwałe oznakowanie numerami lokali (na podstawie informacji uzyskanej od Zamawiającego)

1. Demontaż istniejących skrzynek pocztowych z zapewnieniem bieżącego odbioru dostarczanej korespondencji.