ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄD AGREGATÓW

1. Wymiana filtrów oleju paliwa, powietrza

2. wymiana oleju silnikowego

3. kontrola płynu chłodniczego/ wymiana

4. kontrola szczelności układu smarowania

5. kontrola szczelności układu chłodzenia

6. kontrola stanu pasku napędowego alternatora/wymiana

7.kontrola prędkości biegu jałowego

8.kontrola parametrów pracy alternatora

9. kontrola stanu akumulatora rozruchowego

10.kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym

11.kontrola stanu połączeń wewnętrznych

12.kontrola stanu izolacji przewodów

13.kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia

14.kontrola działania automatyki

15.kontrola parametrów wyjściowych częstotliwość, napięcie)

16.kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza

17. kontrola szczelności paliwa

18.wykonanie próby poprawności w układzie SZR