Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**,,Budowa alejki głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach”** w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *,,Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przyul. Radomskiej – etap III”.*

1. **PRZEDMIOT INWESTYCJI**

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie betonem asfaltowym alejki (długość 32 m, szerokość 6 m) na cmentarzu w Starachowicach. Inwestycja zlokalizowana w południowej części cmentarza komunalnego znajdującego się przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Obiekt powstał w wyniku realizacji niniejszego zamówienia t.j.: wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym – przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników, szczególnie ułatwi to poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową

UWAGI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumetacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

**Ogólny zakres zamówienia**

1. **Aleja główna:**

Przekrój konstrukcyjny:

* warstwa ścieralna – gr. 4 cm,
* warstwa wiążąca – gr. 8 cm,
* podbudowa zasadnicza: frakcja 0/25 mm , gr.16 cm
* kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie: frakcja 0/31,5 mm, gr. 15 cm.
* Krawężniki betonowe 100 x 30 x 15

Zakres robót obejmuje:

1) roboty pomiarowe – 192 m²,

1. roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku – 192 m² x 0,45 = 86,40 m3
2. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni – 192 m²,
3. wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki – 7,0 m3
4. ułożenie krawężników (100 x 30 x 15 cm) na ławie betonowej – 64 mb
5. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca – gr. 8 cm - 192 m²
6. warstwa ścieralna asfaltowa – gr. 4 cm po zagęszczeniu - 192 m²

**Wymogi dotyczące wyceny i realizacji przedmiotu zamówienia.**

* 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwości rezygnacji z części zamówienia: robót niewpływających bezpośrednio na efekt użytkowy budowy.
  2. Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie stanowi podstawy do roszczeń finansowych Wykonacy w stosunku do Zamawiającego.
  3. Wykonawca w trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonania robót we własnym zakresie wykonan dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
  4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w terminie określonym w umowie przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony w formir kalkulacji szczegółowej w wersjipapierowej oraz elektronicznej w programie edytowalnym uzgodnionym z Zamawiającym. Kosztorys w formie kalkulacji szczegółowej powinien być tożsamy z kosztorysem ofertowym załączonym do Ofert w zakresie: ilości pozycji kosztorysowych, numeru pozycji, podstawy wyceny, opisu pozycji, jednostki obmiarowej, ilości jednostek obmiarowych robót, ceny jednostkowej pozycji, wartości pozycji, zastosowanych upustów, wartości działu, wartości całego kosztorysu. Pozycje kosztorysowe z z podstawą wyceny – kalkulacja (analizza) indywidualna w kosztorysie szczegółowym powinny zawierać wartość robocizny, materiałów i sprzętu. Tak opracowany kosztorys będzie podstawą do rozliczenia robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy – robót objętych przedmiotem zamówienia, ale niewystępujących w przedmiarze robót zamiennych i dodatkowych.
  5. Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyskuje miejsca składowania i ewenyualnej utylizacji materiałów z rozbiórki. W pozycjach kosztorysowych dotyczących wywozu ww. materiałów należy uwzględnić rzeczywistą odległość wywozu, w oparciu o pozyskane informacje.