[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
nan=Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. 
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	2	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  	PRZEDMIAR
nb=Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. 
ab=Działki nr: 537/47, 537/48, 537/49, 537/89, 537/91 obręb 0002 Balice, jedn. ewid. 120616_2
ni=Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
ai=ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
br=DROGOWA
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.4	1591610945
cw=18.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=Bitumiarze grupa II	0
id=252915100	3
jm=r-g	149
ce=18.4	1591610940
cw=18.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=18.4	1591610951
cw=18.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Malarze grupa III	0
id=26442127	3
jm=r-g	149
ce=18.4	1591610942
cw=18.4	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2017851283	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=Betoniarze grupa III	0
id=1335945942	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Bitumiarze grupa III	0
id=993730671	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 165]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa I	0
id=871514219	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa II	0
id=2039634958	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
id=1961807237	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie sytuacji i punktów wysokościowych
wa=0
kn=0	0	0
id=152
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-01 0121-03	2-01	0121-03		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.96
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	1,96						

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=161
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000						1
mpn=_1211
na=Ciecie piłą mechaniczną nawierzchni z betonu cementowego na głębokość do 40,0 cm na połączeniu z nawierzchnią postoju samolotów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=33
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=194
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0810-05 + 0810-06x26	2-31	0810-05 + 0810-06x26		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego C35/45 (fragment PPS) o grub. 38 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07 + 0802-08x9	2-31	0802-07 + 0802-08x9		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka nawierzchni drogi patrolowej o grub. 24 cm z kamienia łamanego stab. mech. 0-63 mm.1310Materiał do dalszego wykorzystania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1250
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1250	1	1250						

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0814-05	2-31	0814-05		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka obramowania z oporników betonowych o wym. 10x25 cm na podsypce cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=495
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=495	1	495						

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka ławy betonowej z oporem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=27.225
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.225	1	495*0,055						

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-03 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	4-04	1103-03 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05		1
mpn=1211
na=Odwóz materiału z rozbiórek na wysypisko do 10 km z kosztami utylizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=191.848
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=191.8475	1	[(90*0.38)+(495*0.025)+27.2+34.2+12.4+27.2]*1.3						

[POZYCJA]
id=171
pd=						0
na=Opłata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (kod 17 01 01)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=383.696
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=383.696	1	#p7*2						

[POZYCJA]
id=200
pd=						0
na=Rozbiórka bariery drogowej - do dalszego wykorzystania
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne dla konstrukcji nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=202
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0401-01	2-01	0401-01		1
mpn=1211
na=Mechaniczne spulchnienie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny za pomocą glebogryzarki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.234
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2341	1	22341/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01 + KNR 2-01 0126-02	2-01	0126-01 + KNR 2-01 0126-02		1
mpn=_1211
na=Zdjęcie ziemi roślinnej lub mieszaniny gruntu rodzimego z ziemią roślinną przy średniej  grub. 0,30m,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22341
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22341	1	19576<m2 nawierzchnie>+ 2765<m2pobocza>						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 + 0214-03x18	2-01	0211-05 + 0214-03x18		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwóz gruntu roślinnego do 10 km przez załadunek koparką 0,4m3 ziemi z hałd na samochody samowyładowcze z transportem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6287.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6287.3	1	6287,3						

[POZYCJA]
id=206
pd=						0
na=Opłata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (kod 17 05 04)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=11317.14
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11317.14	1	#p12*1,8						

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-07	2-01	0211-07		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km1310Likwidacja hałdy ziemnej w rejonie inwestycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10000
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10000	1	10000						

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 + 0101-02x6	2-31	0101-01 + 0101-02x6		1
mpn=_1211
na=Wykop koryta o głęb. śr. 49 cm pod konstrukcję nawierzchni z betonu cementowego-korytowanie w gruncie kat. II-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12429
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12429	1	12429						

[POZYCJA]
id=209
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	2-31	0101-01 + KNR 2-31 0101-02		1
mpn=_1211
na=Wykop koryta o głęb. śr. 22 cm pod konstrukcję nawierzchni dróg i parkingów z bet. kostki brukowej -korytowanie w gruncie kat. II-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=3937
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3937	1	3937						

[POZYCJA]
id=211
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-01 minus 0101-02x2	2-31	0101-01 minus 0101-02x2		1
mpn=_1211
na=Wykop koryta o głęb. śr. 10 cm pod konstrukcję nawierzchni drogi patrolowej i dojazdowej w gruncie kat. II-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=899
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=899	1	899						

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Dowóz gruntu mineralnego na nasypy pod konstrukcję drogi serwisowej o naw. z bet. cem. w km od 0+00,0 do km 0+188, dla drogi patrolowej w miejscu włączenia do istn. drogi patrolowej oraz pod nawierzchnie chodnikowe, łącznie z kosztem pozyskania (kruszywo o dobrej zagęszczalności)1310- droga serwisowa 333,0 m31310- droga patrolowa 7,3 m31310- chodnki 462,6
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=802.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D.02.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=802.9	1	802,9						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu mineralnego dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=802.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=802.9	1	802,9						

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczanie nasypów j.w. zagęszczarkami wibracyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=802.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=802.9	1	802,9						

[POZYCJA]
id=215
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nasypy z gruntu mineralnego na poboczach nawierzchni, formowanie skarp i zasypanie poszerzeń wykopów - grunt z korytowania nawierzchni z odkładu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=210
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[POZYCJA]
id=216
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczanie nasypów na poboczach j.w. zagęszczarkami wibracyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=210
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210						

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-05 + 0214-03x18	2-01	0212-05 + 0214-03x18		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwóz gruntu z wykopów i korytowania przez załadunek koparką 0,4m3 ziemi z hałd na samochody samowyładowcze i transportem na wysypisko do 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6836.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6836.25	1	(12429*0,49)+(3937*0,22)+(899*0,10)-210,0						

[POZYCJA]
id=178
pd=						0
na=Opłata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (kod 17 05 04)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=12305.25
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12305.25	1	#p23*1,8						

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia odwodnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa pod elem. ścieku korytkowego odwodnienia liniowego o szer. wew.150 mm ze zintegrowaną obudową i krawężnikiem ulicznym o wym 20x30 cm w ilości 0,16m3/mb. Ława z betonu C 30/37XD1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=51.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	320*0,16						

[POZYCJA]
id=221
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa pod elem. ścieku szczelinowego odwodnienia liniowego o szer. wew. 100 mm ze zintegrowaną obudową w ilości 0,13m3/mb.1310Ława z betonu C 30/37XD1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.78
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.78	1	6*0,13						

[POZYCJA]
id=222
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa pod elem. ścieku korytkowego odwodnienia liniowego o szer. wew. 200 mm ze zintegrowaną obudową w ilości 0,16m3/mb. Ława z betonu C 30/37XD1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=43.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43.68	1	273*0.16						

[POZYCJA]
id=46
pd=						0
na=Ustawienie systemowego żelbetowego ścieku korytkowwego odwodnienia liniowego o szer. wew.150 mm ze zintegrowaną obudową i zintegrowanym krawężnikiem ulicznym o wym 20x30 cm w klasie E600 i wymaganiach jak w SST, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=320
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[POZYCJA]
id=47
pd=						0
na=Ustawienie studni odpływowej systemowego żelbetowego ścieku korytkowwego odwodnienia liniowego o szer. wew.150 mm ze zintegrowaną obudową i zintegrowanym krawężnikiem ulicznym o wym 20x30 cm w klasie E600 i wymaganiach jak w SST, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa. Odpływ fi 300 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=5
ob=12
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=49
pd=						0
na=Ustawienie systemowego żelbetowego ścieku korytkowwego odwodnienia liniowego o szer. wew. 200 mm ze zintegrowaną obudową w klasie E600 i wymaganiach jak w SST, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=273
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	273						

[POZYCJA]
id=50
pd=						0
na=Ustawienie studni odpływowej systemowego żelbetowego ścieku korytkowwego odwodnienia liniowego o szer. wew. 200 mm ze zintegrowaną obudową w klasie E600 i wymaganiach jak w SST, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa. Odpływ fi 300 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=12
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=223
pd=						0
na=Ustawienie systemowego żelbetowego ścieku szczelinowego odwodnienia liniowego o szer. wew. 100 mm ze zintegrowaną obudową w klasie E600, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm  ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=mb	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=224
pd=						0
na=Ustawienie studni odpływowej systemowego żelbetowego ścieku szczelinowego odwodnienia liniowego o szer. wew. 100 mm ze zintegrowaną obudową w klasie E600, na warstwie stabilizującej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=2,5-5,0MPa. 1310Odpływ fi 200 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02	2-18	0524-02		1
mpn=1211
na=Ustawienie typowej ulicznej studzienki ściekowej fi 500 mm z osadnikiem 0,5m i typowym wpustem żeliwnym w kalsie D400 i pierścieniem odciążającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[ELEMENT 1]
na=Elementy drogowo - uliczne
wa=0
kn=0	0	0
id=226
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne o wym. 20x30 cm1310Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,084m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=49.392
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=49.392	1	588*0,084						

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne o wym. 15x30 cm1310Ława z betonu C-12/15 w ilości 0,081m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=77.274
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=77.274	1	954*0.081						

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne najazdowe o wym. 20x22 cm1310Ława z betonu C-12/15 w ilości 0,078m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4.29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.29	1	55*0.078						

[POZYCJA]
id=230
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione o wym. 12x25cm1310Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,067m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30.552
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.552	1	456*0.067						

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa pod obrzeże  wym 8x30 cm1310Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,035m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=8.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.05	1	230*0,035						

[POZYCJA]
id=232
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=588
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=588	1	588						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=954
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=954	1	954						

[POZYCJA]
id=234
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 20x22 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=55
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego, wtopionego 12x25 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=456
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=456	1	456						

[POZYCJA]
id=236
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cem.piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=230
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=230	1	230						

[ELEMENT 1]
na=Podbudowy 
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryt pod nawierzchnie dróg, placów i chodników1310-naw. z bet. cem. 12 807m2+odsadzka1153m21310-naw. z kostki bruk. 5 905m2+odsadzka235m21310-naw. z kr. łamango 864 m2+odsadzka+35m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=21000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21000	1	21000						

[POZYCJA]
id=238
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 + 0111-04x10	2-31	0111-03 + 0111-04x10		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego, stabilizacja gruntu cementem o Rm 2,5 MPa (C1,5/2=4MPa) i grub. 25 cm , mieszanka z betoniarni1310-naw. z bet. cem. 12 807m2+odsadzka1153m21310-naw. z kostki bruk. 226m2+odsadzka10m2 -zjazd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=14196
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14196	1	14196						

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 +0111-04x5	2-31	0111-03 +0111-04x5		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego pod parkingi i drogi manewrowe dla s. osob., stabilizacja gruntu cementem o Rm 2,5 MPa (C1,5/2?4MPa) i grub. 20 cm , mieszanka z betoniarni1310-naw. z kostki bruk. 3785m2+odsadzka151m21310-naw. z kr. łamanego 864m2+odsadzka35m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4835	1	4835						

[POZYCJA]
id=283
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego pod chodniki, stabilizacja gruntu cementem 1310o Rm 1,5 - 2,5 MPa i grub. 15 cm , mieszanka z betoniarni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1966
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1966	1	1966						

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNR	2-31 0118-02	2-31	0118-02		1
na=Pielęgnacja warstwy stabilizowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20997
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=20997	1	20997						

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 + 0114-06x10	2-31	0114-05 + 0114-06x10		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 25 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie1310-naw. z bet. cem. 12 807m2+odsadzka1153m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=13960
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13960	1	13960						

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 + 0114-06x15	2-31	0114-05 + 0114-06x15		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 30 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie1310-naw. z kostki bruk. i kamiennej 226m2+odsadzka10m2 -zjazd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=236
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=236	1	236						

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie1310-naw. z kostki bruk. 3785m2+odsadzka151m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3936
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3936	1	3936						

[POZYCJA]
id=71
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02	2-31	0109-01 + KNR 2-31 0109-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o grub. 18 cm z wykonaniem szczelin dylatacyjnych w miejscu szczelin dyl. nawierzchni bet.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=12807
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12807	1	12807						

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	2-31	0109-03 + KNR 2-31 0109-04		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o grub. 24 cm1310-naw z kostki bet. i granitowej na zjeździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=226
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=226	1	226						

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-01 + KNR 2-31 0109-02	2-31	0109-01 + KNR 2-31 0109-02		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z chudego betonu o grub. 18 cm pod naw. z kostki betonowej dla s. osob.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3785
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3785	1	3785						

[POZYCJA]
id=251
pd=	KNR	2-31 0118-02	2-31	0118-02		1
na=Pielęgnacja podbudowy z mieszanki C8/10 oraz chudego betonubetonu środkiem powłokotwórczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=16818
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=16818	1	16818						

[POZYCJA]
id=252
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	2-31	0114-07 + KNR 2-31 0114-08		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy podbudowy drogi patrolowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grub. 25 cm1310-materiał z rozbiórki drogi patrolowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=864
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=864	1	864						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=254
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1002-01	2-31	1002-01		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy poślizgowej dla nawierzchi betonowej w technologii powierzchniowego utrwalenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12897
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12897	1	12897						

[POZYCJA]
id=255
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03 + 0308-04x17	2-31	0308-03 + 0308-04x17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o grub. 22 cm1310 i szczelinach swobodnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12022
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12022	1	12022						

[POZYCJA]
id=257
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0308-03 + 0308-04x37	2-31	0308-03 + 0308-04x37		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o grub. 38 cm i szczelinach swobodnych - odtworzenie fragmentu PPS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=90
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=88
pd=						0
na=Mechaniczne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o grub. 22 cm i szczelinach swobodnych zbrojonej górą i dołem siatką stalową zgrzewaną o średnicy oczka 15x15 cm z prętów o średnicy 8 mm
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=785
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=785	1	785						

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	2-31 0118-02	2-31	0118-02		1
na=Pielęgnacja nawierzchni z betonu cementowego środkiem powłokotwórczym, woskowo - parafinowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=12807
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12807	1	12807						

[POZYCJA]
id=91
pd=	KNR	2-31 0118-01	2-31	0118-01		1
na=Dodatkowa pielęgnacja nawierzchni z betonu cementowego przez polewanie wodą po wykonaniu pielęgnacji środkiem powłokotwórczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12807
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=12807	1	12807						

[POZYCJA]
id=186
pd=ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Wykonanie w nawierzchni betonowej szczelin rozszerzania podłużnych. Wkładka ściśliwa ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) grub. 20 mm. Docięcie piłą mechaniczną na głęb. 5,0 cm i szer. 24,0 mm. Frezowanie krawędzi 3 x 3 mm. Ułożenie kordu z materiału ściśliwego, zalanie masą zalewową  w technologii "na gorąco"
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2960
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-05.03.04.

[PRZEDMIAR]
wo=2960	1	2960						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Wykonanie w nawierzchni betonowej szczelin rozszerzania poprzecznych. Wkładka ściśliwa ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) grub. 20 mm. Docięcie piłą mechaniczną na głęb. 5,0 cm i szer. 24,0 mm. Frezowanie krawędzi 3 x 3 mm. Ułożenie kordu z materiału ściśliwego, zalanie masą zalewową w technologii "na gorąco"
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=746
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-05.03.04.

[PRZEDMIAR]
wo=746	1	746						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=188
pd=ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Wykonanie w nawierzchni betonowej szczelin skurczowych podłużnych pełnych. Cięcie piłą mechaniczną na głęb. 4,0 cm i szer. 10,0 mm. Frezowanie krawędzi cięcia 3 x 3 mm. Zagruntowanie powierzchni preparatem bitumicznym i zalanie masą zalewową w technologii "na gorąco"
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3305
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-05.03.04.

[PRZEDMIAR]
wo=3305	1	3305						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=189
pd=ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9 1996						1
mpn=1211
na=Wykonanie w nawierzchni betonowej szczelin skurczowych poprzecznych pozornych. Cięcie piłą mechaniczną gł. 8,0 cm i szer. 2,5 mm. Drugie cięcie na gł. 4,0 cm i szer. 10,0 mm. Frezowanie krawędzi 3 x 3 mm. Zagruntowanie krawędzi i zalanie masą zalewową w technologii "na gorąco"
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1891
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D-05.03.04.

[PRZEDMIAR]
wo=1891	1	1891						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=191
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_1211
na=Wykonanie powłoki impregnacyjnej na powierzchni betonu cementowego C30/37 przez spryskanie środkiem hydrofobowym obniżającym nasiąkliwość betonu do 1% na bazie silanów i siloksanów o głębokiej penetracji podłoża (klasa I) - powłokę należy wykonać przed realizacją czynności zimowego utrzymania
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=12807
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=SST-10

[PRZEDMIAR]
wo=12807	1	12807						

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia dróg manewrowych i dojazdów z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm. Kostka wibroprasowana fazowana, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2229
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2229	1	2229						

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0508-07	2-31	0508-07		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia poszerzenia zjazdu oraz zatoki postojowej z kostki granitowej 7x9 (8x8x8cm) na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=131
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=131	1	131						

[POZYCJA]
id=262
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia miejsc postojowych dla s. osobowych z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm. Kostka wibroprasowana fazowana, kolor grafitowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1654
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1654	1	1654						

[POZYCJA]
id=263
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm. Kostka wibroprasowana fazowana, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1890
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1890	1	1890						

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	2-31	0114-07 + KNR 2-31 0114-08		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia  drogi patrolowej i dojazdowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=864
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=864	1	864						

[ELEMENT 1]
na=Zieleń, ukształtowanie poboczy darniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=266
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi roślinnej na poboczach nawierzchni jezdni placów manewrowych i chodników. Uzupełnie poboczy gruntem roślinnym oraz ukształtowanie i zahumusowanie warstwą grub. 15 cm. Grunt rosliny ze zdjęcia istniejącej warstwy 13102765m2x0,15m=415m3, (humus z odkładu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=415
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=415	1	415						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-01	2-01	0505-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne plantowanie terenu poboczy gruntowych w ziemi urodzajnej na terenie płaskim ze ścięciem wypukłości i zasypanien zagłębień
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2765
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2765	1	2765						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-04	2-01	0505-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=18935
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18935	1	18935						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=269
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0215-01	2-21	0215-01		1
mpn=1211
na=Ręczny wysiew nawozów mineralnych na pow. poboczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.28
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.28	1	0,28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=270
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Obsianiem poboczy mieszanką traw uniwersalnych z wykonaniem nawożenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2756
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2756	1	2756						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=271
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0407-04	2-21	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obsianiem obszaru inwestycji poza poboczami mieszanką traw uniwersalnych z wykonaniem nawożenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.894
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.8935	1	18935/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie poziome nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=158
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-02	2-31	1004-02		1
mpn=_1211
na=Ręczna czyszczenie nawierzchni z betonu cementowego oraz z betonowej kostki brukowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=363.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=363.8	1	363,8						

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru białego szer. 0,12 m - farba akrylowa1310[P-7d=64,32 / P-4=31,2 / P-18=71,75]m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=167.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=167.27	1	167,27						

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru białego szer. 0,24 m - farba akrylowa1310P-7b=11,76
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=11.76	1	11.76						

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru niebieskiego szer. 0,24 m - farba akrylowa, linia kontrastująca
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=19.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=19.2	1	19,2						

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru czerwonego szer. 0,20 m - farba akrylowa, linia bezpieczeństwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[POZYCJA]
id=113
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-03	2-31	0706-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru czerwonego szer. 0,20 m - farba akrylowa, linia bezpieczeństwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.92	1	30,92						

[POZYCJA]
id=273
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-03	2-31	0706-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przerywanych koloru białego szer. 0,24 m - farba akrylowa1310[P-7a=31,08 / P-19=7,56]m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=38.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38.64	1	38,64						

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-06	2-31	0706-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przejścia dla pieszych koloru białego szer. 0,50 m - farba akrylowa1310[P-10=56,35]m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=56.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.35	1	56,35						

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
na=Ręczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) znaków i strzałek koloru białego 1310- farba akrylowa1310[P-12=1,5 / P-13=12,10 / P-14=9,75 / P-15=3,97 / P-24=6,08 / symbol pieszego 3,78]m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=37.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=37.18	1	37,18						

[POZYCJA]
id=274
pd=	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
na=Ręczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) znaku B-33 na nawierzchni- farba akrylowa1310B-33 - ograniczenie do 20 km/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=5.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=5.2	1	5,2						

[POZYCJA]
id=120
pd=	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
na=Ręczne malowanie oznaczenia stanowisk dla osób niepełnosprawnych, kolor niebieski
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie pionowe nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z wykonaniem dołów z zasypaniem ziemią i gruzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
mpn=_1211
na=Tablice znaków z  przymocowaniem. Znaki o pow. do 0,30 m2, folia typu 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=278
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
mpn=_1211
na=Tablice znaków z  przymocowaniem. Znaki o pow. do 0,30 m2, folia typu 1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
wa=0
kn=0	0	0
id=279
nu=11
wn=		

[POZYCJA]
id=280
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0704-02	2-31	0704-02		1
mpn=_1211
na=Ponowny montaż zdemontowanej bariery drogowej wzdłuż pobocza drogi serwisowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[ELEMENT 1]
na=Elementy dodatkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=160
nu=12
wn=		

[POZYCJA]
id=281
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
mpn=1211
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=282
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-05	2-31	1406-05		1
mpn=1211
na=Regulacja wysokościowa włazów studni elektrycznych i teletechnicznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[SUMA KONTROLNA]
a3 04d567a65ef1469157f8573584986