[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.71
nan=Budowa zjazdu publicznego z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 774, ulica Na Lotnisko, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 650/2, 650/16, 650/17, obręb 0002 Balice, jedn. ewid. 120616_2., na potrzeby obsługi komunikacyjnej budynku magazynowego Cargo na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.
pe=1
op=1
opn=1	0	0	1	1	0	2	8	1	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	3	4	1	6	2	1
own=3	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  	PRZEDMIAR
nb=Budowa zjazdu publicznego z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 774, ulica Na Lotnisko, wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby obsługi komunikacyjnej budynku magazynowego Cargo na terenie MPL im. Jana Pawła II Kraków-B
ab=Działki nr:  650/2, 650/16, 650/17, obręb 0002 Balice, jedn. ewid. 120616_2
ni=Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o.
ai=ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
br=DROGOWA
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 164]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=Betoniarze grupa II	0
id=2017851283	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=Betoniarze grupa III	0
id=1335945942	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=bitumiarze gr.II	0
id=012	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=bitumiarze gr.III	0
id=013	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=Bitumiarze grupa II	0
id=252915100	3
jm=r-g	149
ce=21.27	1595483360
cw=21.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=Bitumiarze grupa III	0
id=993730671	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 165]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=Cieśle grupa II	0
id=846752104	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 48]
ty=R
na=Malarze grupa III	0
id=26442127	3
jm=r-g	149
ce=21.27	1595483364
cw=21.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa I	0
id=871514219	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Ogrodnicy grupa II	0
id=2039634958	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=Operatorzy grupa II	0
id=1961807237	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=Robocizna	0
id=2030509440	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21.27	1595483367
cw=21.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 268]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=25	1595426408
cw=25	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=1830489822	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 98]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=499477044	3
jm=r-g	149
ce=21.27	1595483372
cw=21.27	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=Robotnicy grupa II	0
id=415869863	3
jm=r-g	149
ce=0	1591597509
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Odtworzenie sytuacji i punktów wysokościowych
wa=0
kn=0	0	0
id=152
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-01 0121-03	2-01	0121-03		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.32
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=0.32	1	0,32						

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=153
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=284
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0102-01	AT-03	0102-01		1
mpn=_1211
na=Frezowanie w. ścieralnej z MMA grub. od 0 do 4,0 cm w km 035+595 do km 035+918 (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=914
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=914	1	914						

[POZYCJA]
id=285
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-01	AT-03	0101-01		1
mpn=_1211
na=Cięcie  piłą mechaniczną (wyrównanie krawędzi frezowania) w. ścieralnej z MMA na głębokość do 4,0 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=323
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=323	1	323						

[POZYCJA]
id=286
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Cięcie  piłą mechaniczną w. wiążącej z betonu asfaltowego na głębokość do 6,0 cm - dla schodkowania rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=323
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=323	1	323						

[POZYCJA]
id=287
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0102-03	AT-03	0102-03		1
mpn=_1211
na=Frezowanie w. wiążącej grub. do 6,0 cm w km 035+595 do km 035+918 (materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=209.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=209.95	1	209,95						

[POZYCJA]
id=288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		1
mpn=_1211
na=Cięcie  piłą mechaniczną podbudowy z betonu asfaltowego na głębokość do 10,0 cm - dla schodkowania rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=323
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=323	1	323						

[POZYCJA]
id=196
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07 + 0802-08	2-31	0802-07 + 0802-08		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka w. podbudowy z betonu asfaltowego w km 035+595 do km 035+918  o grub. śr. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=161.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=161.5	1	161,5						

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07 + 0802-08	2-31	0802-07 + 0802-08		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka w. podbudowy z kruszywa naturalnego w km 035+595 do km 035+918  o grub. śr. 22 cm - dla schodkowania rozbiórki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=96.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=96.9	1	96,9						

[POZYCJA]
id=292
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka umocnienia zjazdu z kruszywa naturalnego o grub. śr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka umocnienia pobocza drogi z kruszywa naturalnego o grub. śr. 15 cm i szer. 1,0 m - materiał odspojony na odkład do dalszego wykorzystania na w dolne warstwy nasypów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=313
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=313	1	313						

[POZYCJA]
id=294
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-02	2-31	0811-02		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka umocnienia zjazdu z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm (materiał do zagospodarowania przez wykonawcę)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07 + 0802-08	2-31	0802-07 + 0802-08		1
mpn=_1211
na=Rozbiórka w. podbudowy z betonu asfaltowego dla ław krawężników trapezowych wysp segregacyjnych o grub śr. 25 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.25	1	11.25						

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-03 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	4-04	1103-03 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05		1
mpn=1211
na=Odwóz materiału z rozbiórek na wysypisko do 10 km z kosztami utylizacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=47.031
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
ko=	47,03 <(161,5*0,1)+(96,9*0,22)+(45,0*0,15)+(11,25*0,25)>			
wo=47.031	1	47,031						

[POZYCJA]
id=171
pd=						0
na=Opłata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (kod 17 01 01)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=94.062
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.062	1	94,062 <poz.2.12*2>						

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne dla konstrukcji nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=154
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=28
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01 + KNR 2-01 0126-02	2-01	0126-01 + KNR 2-01 0126-02		1
mpn=_1211
na=Zdjęcie na odkład ziemi roślinnej lub mieszaniny gruntu rodzimego z ziemią roślinną przy średniej grub. 0,30m (do granicy pasa drogowego)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1952
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1952	1	1952						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05 + 0214-03x18	2-01	0211-05 + 0214-03x18		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Odwóz gruntu roślinnego do 10 km przez załadunek koparką 0,4m3 ziemi z hałd na samochody samowyładowcze z transportem (120 m3 - gr. roślinny do wykorzystania na końcowe humusowanie gr. 15 cm poboczy i skarp odcinka rowu przydrożnego)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=465.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=465.6	1	465,6						

[POZYCJA]
id=206
pd=						0
na=Opłata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (kod 17 05 04)
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=838.08
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=838.08	1	#p16*1,8						

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-03	2-01	0217-03		1
mpn=_1211
na=Wykop koryta o głęb. śr. 60 cm pod konstrukcję poszerzenia nawierzchni w gruntach kat II.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=485
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=485	1	485						

[POZYCJA]
id=179
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Dowóz gruntu mineralnego na nasypy pod konstrukcję poszednia drogi oraz nasypy w poboczu, łącznie z kosztem pozyskania (kruszywo o dobrej zagęszczalności)1310- obj. nasypów 320,0m3 - (47,0m3 kruszywo z odzysku)=273,0m3
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=273
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
nsn=D.02.03.01

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	273						

[POZYCJA]
id=213
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Mechaniczne formowanie nasypów z gruntu mineralnego dowiezionego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=273
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	273						

[POZYCJA]
id=214
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-03	2-01	0236-03		1
mpn=_1211
na=Zagęszczanie nasypów j.w. zagęszczarkami wibracyjnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=273
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=273	1	273						

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia odwodnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=155
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława montażowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o wym. 20x80 cm o grub. 20 cm pod koryto rowowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	2,3						

[POZYCJA]
id=297
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0606-04	2-31	0606-04		1
mpn=1211
na=Ustawienie betonowego, prefabrykowanego koryta rowowego o wym. wewn. 50x50 cm, na warstwie wyrównawczej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=1,5 - 2,5 MPa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0524-02	2-18	0524-02		1
mpn=1211
na=Ustawienie typowej ulicznej studzienki ściekowej fi 500 mm z osadnikiem 0,5m i typowym wpustem żeliwnym w kalsie D400 i pierścieniem odciążającym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 1]
na=Elementy drogowo - uliczne
wa=0
kn=0	0	0
id=226
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=227
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne o wym. 20x30 cm wraz ze ściekiem obniżonym1310Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,141m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=25.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25.52	1	25,52						

[POZYCJA]
id=228
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne o wym. 20x30 cm. Ława z betonu C-12/15  w  ilości 0,089m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.96	1	1,96						

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione o wym. 12x25 cm wraz ze ściekiem obniżonym. Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,135m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2.83
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.83	1	2,83						

[POZYCJA]
id=230
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki uliczne najazdowe o wym. 20x22 cm1310Ława z betonu C-12/15 w ilości 0,078m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.01	1	1,01						

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki wtopione o wym. 12x25cm1310Ława z betonu C-12/15  w ilości 0,067m3/mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.98	1	9,98						

[POZYCJA]
id=298
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
mpn=_1211
na=Ława betonowa z oporem pod krawężniki trapezowe na wyspach  o wym. 15x26 cm1310Ława z betonu C-12/15 w ilości 0,078m3/mb
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.22	1	0,22						

[POZYCJA]
id=232
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-04	2-31	0403-04		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=203
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=203	1	203						

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego trapezowego  15x26 cm na podsypce cem. piask
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=234
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 20x22 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=235
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
mpn=_1211
na=Ułożenie krawężnika betonowego, wtopionego 12x25 cm na podsypce cem. piask.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	170						

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0607-04	2-31	0607-04		1
mpn=_1211
na=Ściek uliczny przykrawężnikowy o szer. 0,20m obniżony o 2,0 cm z dwóch rzędów kostki betonowej brukowej o grub. 6cm.1310Cegiełka bezfazowa na podsypce cementowo-piskowej grub. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=248
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=248	1	248						

[ELEMENT 1]
na=Podbudowy 
wa=0
kn=0	0	0
id=156
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryt pod nawierzchnie dróg, placów i chodników1310-naw. 986m2+odsadzka129m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1115
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1115	1	1115						

[POZYCJA]
id=238
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_1211
na=Warstwa wzmocnienia i separacji podłoża gruntowego, geokompozyt w postaci georusztu PP o wytrz na rozc 30x30kN/m, część dolna geowłóknina 100g/m2
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1584
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1584	1	1584						

[POZYCJA]
id=240
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03 +0111-04x5	2-31	0111-03 +0111-04x5		1
mpn=_1211
na=Warstwa ulepszonego podłoża gruntowego, stabilizacja gruntu cementem o Rm 2,5 MPa (C1,5/2?4MPa) i grub. 25 cm 1310Naw drogi 1115m2+zjazd68m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1183
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1183	1	1183						

[POZYCJA]
id=243
pd=	KNR	2-31 0118-02	2-31	0118-02		1
na=Pielęgnacja warstwy stabilizowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=1835	1	1835						

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 + 0114-06	2-31	0114-05 + 0114-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 28 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1115
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1115	1	1115						

[POZYCJA]
id=246
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05 + 0114-06x15	2-31	0114-05 + 0114-06x15		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 30 cm z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie1310-naw. z kostki bruk. i kamiennej 226m2+odsadzka10m2 -zjazd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[POZYCJA]
id=247
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	2-31	0114-07 + KNR 2-31 0114-08		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 13100/31,5 mm grub. 22 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1136.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1136.9	1	1136,9						

[POZYCJA]
id=248
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	2-31	0109-03 + KNR 2-31 0109-04		1
mpn=_1211
na=Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o grub. 24 cm1310-naw z kostki bet. i granitowej na zjeździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[POZYCJA]
id=319
pd=	KNR	2-31 0118-02	2-31	0118-02		1
na=Pielęgnacja podbudowy z mieszanki C8/10 środkiem powłokotwórczym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1147.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1147.5	1	1147,5						

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0110-01 + 0110-02	2-31	0110-01 + 0110-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1147.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1147.5	1	1147,5						

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1147.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1147.5	1	1147,5						

[POZYCJA]
id=305
pd=						0
na=Ułożenie siatki przeciwspękaniowej, bitumowanej z włókien szklano weglowych o wytrzymałości na rozc. w obu kierunkach 10/100 kN/m i wymiarze oczka max 38x38 mm. 1310Szerokość siatki min 1,50 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=484.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=484.5	1	484,5						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie
wa=0
kn=0	0	0
id=157
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-01 + 0310-02	2-31	0310-01 + 0310-02		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W PMB25/55-60 o grub. 6,0 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1195.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1195.95	1	1195,95						

[POZYCJA]
id=308
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-07	2-31	1004-07		1
mpn=_1211
na=Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz istniejącej sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	1900						

[POZYCJA]
id=309
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0310-05 + 0310-06	2-31	0310-05 + 0310-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie warstwy ścieralnej z MMA, SMA PMB45/80-55 o grub. 4,0 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1900
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1900	1	1900						

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia dróg manewrowych i dojazdów z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm. Kostka wibroprasowana fazowana, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91						

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0508-07	2-31	0508-07		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia poszerzenia zjazdu oraz zatoki postojowej z kostki granitowej 7x9 (8x8x8cm) na podsypce cement-piaskowej o grubości 3 cm, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[POZYCJA]
id=311
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0107-04	2-31	0107-04		1
mpn=_1211
na=Warstwa wyrównawczo podsypkowa o grub. śr. 6,0 cm dla wysp segregacyjnych, stabilizacja cementam o Rm 2,5 MPa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.14
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.14	1	1,14						

[POZYCJA]
id=312
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Nawierzchnia wysp segregacyjnych z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm. 1310Kostka wibroprasowana fazowana, kolor szary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=19
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=313
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	2-31	0114-07 + KNR 2-31 0114-08		1
mpn=_1211
na=Nawierzchnia umocnienia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=418
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=418	1	418						

[ELEMENT 1]
na=Zieleń, ukształtowanie poboczy darniowych
wa=0
kn=0	0	0
id=159
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=266
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi roślinnej na poboczach nawierzchni jezdni i skarpach rowów. Zahumusowanie warstwą grub. 15 cm. 1310Grunt rosliny ze zdjęcia istniejącej warstwy z odkładu 120 m3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=120
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=268
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0505-04	2-01	0505-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne plantowanie terenu w zakresie obszaru pasa drogowego po wykonaniu prac budowlanych w ziemi urodzajnej na terenie płaskim ze ścięciem wypukłości i zasypanien zagłębień
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=794
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=794	1	794						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=269
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0215-01	2-21	0215-01		1
mpn=1211
na=Ręczny wysiew nawozów mineralnych na pow. poboczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.079
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.079	1	0,079						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=270
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Obsianiem poboczy mieszanką traw uniwersalnych z wykonaniem nawożenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=794
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=794	1	794						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie poziome nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=158
nu=9
wn=		

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1004-02	2-31	1004-02		1
mpn=_1211
na=Ręczna czyszczenie nawierzchni z betonu cementowego oraz z betonowej kostki brukowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=345.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=345.5	1	345,5						

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru białego szer. 0,12 m - farba akrylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=25.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=25.44	1	25.44						

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciągłych koloru białego szer. 0,24 m - farba akrylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=262.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=262.62	1	262,62						

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przerywanych koloru białego szer. 0,12 m - farba akrylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4,2						

[POZYCJA]
id=112
pd=	KNR	2-31 0706-02	2-31	0706-02		1
na=Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przerywanych koloru białego szer. 0,24 m - farba akrylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=14.4	1	14,4						

[POZYCJA]
id=119
pd=	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
na=Ręczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) znaków i strzałek koloru białego 1310- farba akrylowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=7.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=7.45	1	7,45						

[ELEMENT 1]
na=Oznakowanie pionowe nawierzchni
wa=0
kn=0	0	0
id=275
nu=10
wn=		

[POZYCJA]
id=315
pd=						0
na=Demontaż istniejącej tarczy (B-33) wraz ze słupkiem. Znak do przestawienia
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	001
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=276
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0702-02	2-31	0702-02		1
mpn=_1211
na=Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z wykonaniem dołów z zasypaniem ziemią i gruzem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0703-01	2-31	0703-01		1
mpn=_1211
na=Tablice znaków z  przymocowaniem. Znaki o pow. do 0,30 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=317
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996						1
mpn=_1211
na=Słupki przeszkodowe U-5 dla znaków C-9
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[SUMA KONTROLNA]
aad2c2c71c1ccab4f1be8bdf97cdd934