Przedmiar

Roboty konserwacyjno naprawcze wymiana stolarki drzwiowej bud. 22 II piętro Czerwieńsk, ul. Batorego 56 bud. nr 1 Zielona Góra, ul. Chrobrego 7 bud. nr 9 Zielona Góra

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 |  kalk. własna | Budynek nr 22 II piętro Czerwieńsk ul. Składowa 10  Wymiana dwóch drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych , jedne drzwi prawe, drugie drzwi lewe, w kolorze białym, przeszklone wyposażone w 3 zawiasy . Jedno skrzydło szerokości 93 cm drugie skrzydło 44 cm. Skrzydło 44 cm zamykane góra dół. Skrzydła drzwiowe dzielone listwą od dołu na wysokości 90 cm. Szyby montowane od wewnętrznej strony korytarzy. Drzwi otwierane na zewnętrzną stronę klatki schodowej. Skrzydła 93 cm wyposażone po 2 pochwyty , po 1 zamku z elektozaczepem po 1 wkładce patentowej , po 1 samozamykaczu. Przewód od elektrozaczepu wpuszczony w skrzydło drzwiowe i futrynę, przeprowadzony na lewą górną stronę futryny drugie drzwi przełożenie na prawą stronę. W celu zachowania gwarancji na drzwi należy je wyposażyć w otwór do zamontowania samozamykacza , otwory na montaż przewodów. Wykonawca do pozycji doliczy wkładki patentowe 2 szt. , 4 pochwyty kolor biały, 2 samozamykacze, 2 zamki z elektrozaczepem. W ramach wymiany stolarki drzwiowej Wykonawca wykona obróbki ościeży wraz z jej malowaniem. obmiar drzwi = 1,42\*2,06 = 2 szt. 1 kpl. lewe , 1 kpl. prawe Wykonawca przed zamówieniem drzwi dokona sprawdzenia obmiaru osobiście. | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 2 |  kalk. własna | Budynek nr 1 Zielona Góra ul. Batorego 56 Wymiana drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych, aluminium ciepłe z nadstawką, drzwi otwierane na zewnątrz. w kolorze białym, przeszklone wyposażone w 3 zawiasy z wykonaniem obróbki drzwi. Drzwi wyposażone w zamek kulowy, 2 wkładki, niski płaski próg. Profil do montażu w łącznikach rurowych, samozamykacz GEZE 4000 z funkcją blokady, dwa pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowane. Jedno skrzydło szerokości 100 cm drugie skrzydło 66 cm. Wysokość z nadstawka 2,8 m. Skrzydło 66 cm zamykane góra dół. Skrzydło drzwiowe dzielone listwą od dołu na wysokości 70 cm licząc od środka skrzydła. obmiar drzwi = 1,66\*2,795 = 1 kpl. lewe W ramach wymiany stolarki drzwiowej Wykonawca wykona obróbki ościeży wraz z jej malowaniem. Wykonawca przed zamówieniem drzwi dokona sprawdzenia obmiaru osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 3 |  kalk. własna | Budynek nr 9 Zielona Góra ul. Chrobrego 7 Demontaż rygli blokady (kontrola dostępu) i ponowny montaż. Wymiana drzwi zewnętrznych, aluminium ciepłe, drzwi otwierane na zewnątrz. w kolorze brązowym, przeszklone w połowie. wyposażone w 3 zawiasy z wykonaniem obróbki drzwi. Drzwi wyposażone w zamek rolkowy , 2 wkładki, niski płaski próg. samozamykacz GEZE 4000, dwa pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowane. Szerokość drzwi 113 cm wymiar zewnętrzny , wymiar wewnętrzny 115 cm, wysokość 210 cm. Skrzydło drzwiowe od dołu do wysokości 90 cm pełne docieplone. obmiar drzwi = 113 \* 210 = 1 kpl. lewe W ramach wymiany stolarki drzwiowej Wykonawca wykona obróbki ościeży wraz z jej malowaniem. Wykonawca przed zamówieniem drzwi dokona sprawdzenia obmiaru osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 4 |  kalk. własna | Wywiezienie zdemontowanych elementów stolarki samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km wraz z utylizacją. | m3 |  |  |
|  |  | 0,8 | m3 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,800 |
| 5 |  kalk. własna | Wywiezienie zdemontowanych elementów stolarki samochodem samowyładowczym - do 30 km wraz z utylizacją. | m3 |  |  |
|  |  | 0,8 | m3 | 0,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,800 |