**Wykonanie prac związanych z czyszczeniem sieci wodociągowej polegających na usunięciu osadów miękkich i szlamów z rurociągu na odcinku: studnie głębinowe – węzeł zasuw działka nr 57 - węzeł zasuw działka nr 46/23**

**w miejscowości Płomykowo gmina Santok**

Etapy pracy i specyfikacja średnicy oraz długości rurociągu:

1. Studnie głębinowe działka nr 63/2 – węzeł zasuw: PE 110 mm 352 m;
2. Węzeł zasuw działka nr 57 – węzeł zasuw działka nr 46/23: PCV 225 mm 540 m.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przystąpi do wykonanie prac etapu 1 związanego z czyszczeniem sieci wodociągowej polegającego na usunięciu osadów miękkich i szlamów oraz dodatkowo wykona badanie wody pod względem fizykochemicznym parametrów: manganu i żelaza.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z badania wody w celu oceny ilości manganu i żelaza w wodzie. Wykonanie etapu 2 będzie uzależnione od wartości badanych parametrów. W przypadku podwyższonych wartości w/w parametrów Wykonawca wykona etap 2 związany z czyszczeniem sieci wodociągowej i następnie wykona badanie wody.

Termin wykonania zadania:

30 kwietnia 2024r.

Zakończenie postępowania ofertowego:

29 marca 2024 r.