**Załącznik nr 7**

............................................................

............................................................

*(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy)*

**WYKAZ RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW**

**ZASTOSOWANYCH DO WYCENY OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału zamawiającegoi cechy jego równoważności | Nazwa i cechy materiałurównoważnego wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Panel podłogowy – **Designflooring LooseLay Longboard LLP309 Taupe Oak**:a) materiał – winyl,b) format – deska,c) wymiary – minimum 1500,0x250,0 mm,d) grubość – minimum 4,5 mm,e) warstwa użytkowa (ścieralna) – minimum 0,55 mm,f) wzór i kolor – taupe oak (szarobrązowy dąb), deska, drewno,g) faktura – struktura drewna, teksturowana,h) wykończenie – satyna,i) klasa użyteczności – minimum 3, system antypoślizgowy minimum R9,j) frezowanie (V-fuga) – nie,k) podkład – tak, zgodny z zaleceniami producenta, zintegrowany, izolacja akustyczna – tzw. cichy (minimum 15 dB +/- 2 dB), opór cieplny – tzw. ciepły (minimum 0,01 m2K/W),l) sposób montażu –bezklejowy,ł) wodoodporność – tak | ............................................................*(nazwa firmy i materiału)*TAK/NIE\*TAK/NIE\*.............................. mm.......... mm.......... mmTAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*....................TAK/NIE\*TAK/NIE\*.................... dB.................... m2K/WTAK/NIE\*TAK/NIE\* |
| 2 | Miska wc – **Roca Gap Square**:a) materiał – ceramika szkliwiona,b) wymiary – maksimum 54 cm (głębokość/długość),c) kolor – biały,d) kołnierz – brak,e) typ miski – lejowa,f) odpływ – poziomy,g) montaż – wisząca,h) kształt – „kwadratowa”,i) deska sedesowa kompatybilna z miską:– typ – wolnoopadająca,– materiał – duroplast, SUPRALIT itp.– zawiasy – stal nierdzewna | ............................................................*(nazwa firmy i materiału)*TAK/NIE\*.......... cmTAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\* |
| 3 | Umywalka – **Cersanit Larga**:a) materiał – ceramika szkliwiona, powłoka typu Silver Protect, Euro White,b) wymiary – minimum 60 cm (szerokość), minimum 40 cm (głębokość),c) kolor – biały,d) typ – szafkowa/meblowa,e) kształt – prostokątna, nowoczesna, prosta,f) otwór na baterię – tak,e) syfon – tak | ............................................................*(nazwa firmy i materiału)*TAK/NIE\*.................... cmTAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\* |
| 4 | Płytka podłogowa – **Opoczno Newstone Light Gray**:a) materiał – gres szkliwiony,b) wymiary – minimum 59,8x59,8 mm lub minimum 59,8x119,8 mm (format 60x60 lub 60x120 mm lub większy),c) grubość – minimum 8 mm,d) wzór – kamień,e) kolor – jasno szary,f) faktura i wykończenie – gładka, mat,g) mrozoodporność – tak,h) klasa ścieralności – minimum 5,i) antypoślizgowość – minimum R10B,j) tonalność – minimum V2,k) rektyfikacja – tak,l) przeznaczenie – podłogowo/ścienna | ............................................................*(nazwa firmy i materiału)*TAK/NIE\*.............................. mm.......... mmTAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\*..............................TAK/NIE\*TAK/NIE\* |
| 5 | Płytka ścienna – **Opoczno Patchwork Black&White Ornament**:a) materiał – gres szkliwiony,b) wymiary – minimum 29,8x29,8 mm (format 30x30 lub większy),c) wzór – patchwork,d) grubość – minimum 8 mm,e) kolor – biało-czarny,g) faktura i wykończenie – satyna,h) klasa ścieralności – minimum 4,i) mrozoodporność – tak,j) rektyfikacja – nie,g) przeznaczenie – podłogowo/ścienna | ............................................................*(nazwa firmy i materiału)*TAK/NIE\*.............................. mmTAK/NIE\*.......... mmTAK/NIE\*TAK/NIE\*..........TAK/NIE\*TAK/NIE\*TAK/NIE\* |

\* – niepotrzebne skreślić.

Uwaga:

1) należy wypełnić zgodnie z warunkami punktów **9.16** specyfikacji warunków zamówienia,

........................................

*(należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/*

*podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez*

*wykonawcę lub pełnomocnika)*