Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 5 do Umowy

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot Zamówienia: Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne - łaźnie kontenerowe 10-cio stanowiskowe prysznicowo-umywalniowe oraz łaźnie wielostanowiskowe wraz z ich obsługą kompleksową: wynajem, ustawienie, obsługa czystościowo-techniczna oraz zabezpieczenie urządzeń przed niskimi temperaturami (namiot) z określeniem wartości przedłużenia użytkowania urządzeń ustawianych doraźnie w obiektach administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim:

 Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie

 Grupa Zabezpieczenia Złocieniec

 **Grupa Zabezpieczenia Wałcz**

 **Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Rejon Nadarzyce**

1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakup kompleksowych usług sanitarnych polegających na wynajmie, ustawieniu, obsłudze czystościowo- technicznej oraz zabezpieczeniu urządzeń przed niskimi temperaturami (namioty) z określeniem wartości przedłużenia użytkowania urządzeń, ustawianych doraźnie w celu zapewnienia przebywającym na ćwiczeniach poligonowych żołnierzom odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.
2. Zamawiający stwierdza, że proces realizacji usługi polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w związku z powyższym, Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Niniejszy opis przedmiotu Zamówienia będzie stosowany, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji usługi wymienionej w pkt. 1 Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu Zamówienia obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1 związanych z wynajmem, ustawieniem, obsługą czystościowo-techniczną oraz zabezpieczeniem (namiot) urządzeń przed niskimi temperaturami z określeniem wartości przedłużenia użytkowania urządzeń ustawianych doraźnie.

1.Kompleksowa obsługa łaźni kontenerowej 10-cio stanowiskowej prysznicowo-umywalniowe użytkowane maksymalnie przez 30 dni (24 h)

2. Przedłużenie użytkowania 1 łaźni kontenerowej 10-cio stanowiskowej prysznicowo-umywalniowej, o każdy następny dzień – 30 dni przedłużenia (24 h)

3. Zabezpieczenie namiotem przed niskimi temperaturami 2 łaźni kontenerowych 10-cio stanowiskowej prysznicowo-umywalniowej, przez okres - maksymalnie 30 dni

4. Zabezpieczenie namiotem przed niskimi temperaturami zestawionych 4 łaźni kontenerowych 10-cio stanowiskowych przez okres - maksymalnie 30 dni

5. Przedłużenie użytkowania zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami 2 łaźni kontenerowej 10-cio stanowiskowej za każdy następny dzień powyżej 30-tu dni.

6. Przedłużenie użytkowania zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami zestawionych 4 łaźni kontenerowych 10-cio stanowiskowych za każdy następny dzień powyżej 30-tu dni.

7. Kompleksowa obsługa łaźni wielostanowiskowej - Zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem - 24 godzin na dobę - przez 21 dni

8. Przedłużenie użytkowania łaźni wielostanowiskowej Zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem - 24 godzin na dobę, o każdy dzień przekraczający 21 dni;

9. Zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami łaźni wielostanowiskowej - Zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem przez 21 dni

10. Przedłużenie zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami łaźni wielostanowiskowej zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo – umywalniowych o każdy dzień ponad 21 dni

11. Zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami 2 łaźni wielostanowiskowych zestaw 4 oddzielnych kontenerów prysznicowo–umywalniowych przez 21 dni

12. Przedłużenie zabezpieczenia namiotem przed niskimi temperaturami 2 łaźni wielostanowiskowych zestaw 4 oddzielnych o każdy dzień ponad 21 dni

13. Kompleksowa obsługa łaźni kontenerowej 10-cio stanowiskowej prysznicowo-umywalniowe użytkowane maksymalnie przez 30 dni (24h/dobę)- wynajem serwis obsługa agregatu prądotwórczego

14. Przedłużenie użytkowania 1 łaźni kontenerowej 10-cio stanowiskowej prysznicowo-umywalniowej, o każdy następny dzień powyżej 30-tu dni (24h/dobę) - wynajem serwis obsługa agregatu prądotwórczego

15. Kompleksowa obsługa łaźni wielostanowiskowej - Zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem - 24 godziny na dobę - przez 21 dni - wynajem serwis obsługa agregatu prądotwórczego

16. Przedłużenie użytkowania łaźni wielostanowiskowej Zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem – 24 godziny na dobę, o każdy dzień przekraczający 21 dni - wynajem serwis obsługa agregatu prądotwórczego

**4.1.**Pod pojęciem przenośne łaźnie kontenerowe - Zamawiający rozumie urządzenia sanitarne, które powinny być urządzeniami tego samego typu, jednakowej kolorystyki i być wyposażone:

Łaźnia kontenerowa prysznicowo-umywalkowa 10-cio stanowiskowa:

Musi posiadać własne źródło ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej (agregat prądotwórczy, paliwo do utrzymania temperatury wody ok. 50°C i wytworzenia energii elektrycznej, przez cały okres ustawienia (24h/dobę), zbiornik na wodę czystą wraz z pompą, zbiornik na wodę brudną wraz z pompą – **zapewnia Wykonawca**.

Kontener powinien dysponować minimum pięcioma punktami natryskowymi i pięcioma umywalkami lub zamiennie dziesięcioma punktami natryskowymi wg występujących potrzeb Zamawiającego - użytkowane maksymalnie przez okres 30 dni.

**2)** łaźnia kontenerowa musi być wyposażona w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie;

Wyposażenie łaźni kontenerowych 10-cio stanowiskowych

1. prysznice;
2. umywalki;
3. przeciwpoślizgową podłogę;
4. lustra;
5. wieszaki na ubranie;
6. kosz na odpady higieniczne
7. bojler elektryczny do podgrzania wody;
8. instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;
9. hermetyczne oświetlenie wewnętrzne;
10. zbiorniki na czystą wodę i nieczystości płynne;
11. przyłącze do agregatu prądotwórczego 16kW 32A
12. instrukcję obsługi i użytkowania łaźni kontenerowej

Obsługa kompleksowa łaźni kontenerowych zasilanych energią elektryczną, wodą i rzutem ścieków:

1) całkowite opróżnianie zbiorników (szamb) z nieczystości płynnych;

2) uzupełnianie na bieżąco zbiorników wody;

3) obsługa czystościowo-techniczna kontenerów wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych przy każdym serwisie (minimum co 24 godziny);

4) mycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski (minimum co 24 godziny);

5) usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu;

6) ustawienie kontenerów w sposób stabilny tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób korzystających z kąpieli;

7) naprawa niesprawnych kontenerów lub ich wyposażenia.

Łaźnia wielostanowiskowa urządzenie prysznicowo-umywalniowe:

1/ pod pojęciem „łaźnia wielostanowiskowa - urządzenie prysznicowo- umywalniowe własne źródło ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej (agregat prądotwórczy, paliwo do utrzymania temperatury wody ok. 50°C i wytworzenia energii elektrycznej, przez cały okres ustawienia (działająca przez 24h/dobę), zbiornik na wodę czystą wraz z pompą, zbiornik na wodę brudną wraz z pompą – **zapewnia Wykonawca**. Łaźnia wielostanowiskowa to urządzenie zestawione z dwóch oddzielnych kontenerów z wydzielonymi 28 lub 32 kabinami kąpielowymi, wyposażonymi w prysznic, umywalkę, lustro, wieszak, oddzielnie zamykane.

2/ łaźnia wielostanowiskowa, zestaw 2 oddzielnych kontenerów prysznicowo- umywalniowych odwróconych do siebie tyłem z własnym źródłem ogrzewania wody musi być wyposażona w kompletne, sprawne urządzenia zapewniające ich bezawaryjne, bezpieczne użytkowanie.

Wyposażenie łaźni wielostanowiskowych prysznicowo umywalniowych:

1. kabiny prysznicowe z umywalkami
2. lustro
3. dozowniki na mydło
4. przeciwpoślizgową podłogę;
5. kosz na odpady higieniczne
6. instalację elektryczną wyposażoną w przeciwporażeniowe wyłączniki różnicowo-prądowe;
7. hermetyczne oświetlenie wewnętrzne;
8. zbiornik na czystą wodę i nieczystości płynne;
9. przyłącze do agregatu prądotwórczego 16kW 32A
10. instrukcję obsługi i użytkowania łaźni kontenerowej

Obsługa serwisowa wielostanowiskowych urządzeń prysznicowo-umywalniowych zasilanych energią elektryczną, wodą i rzutem ścieków

1) całkowite opróżnianie zbiorników (szamb) z nieczystości płynnych;

2) uzupełnianie na bieżąco zbiorników wody;

3) obsługa czystościowo-techniczna kontenerów wewnątrz i na zewnątrz w promieniu 1,5m od płaszczyzn zewnętrznych przy każdym serwisie (minimum co 24 godziny);

4) mycie i dezynfekcję kontenerów wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski (minimum co 24 godzin;

5) usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonego serwisu;

6) ustawienie kontenerów w sposób stabilny tak, aby nie zagrażały zdrowiu osób korzystających z kąpieli;

7) naprawa niesprawnych kontenerów lub ich wyposażenia.

Zabezpieczenie (namiot) przed niskimi temperaturami urządzeń sanitarnych:

Pod pojęciem Zabezpieczenie (namiot) przed niskimi temperaturami urządzeń sanitarnych Zamawiający rozumie pokrycie łaźni kontenerowych w sposób umożliwiający korzystanie z nich w miesiącach jesiennych i zimowych. Zapewni utrzymanie wewnątrz temperatury dodatniej, która zapobiegnie zamarzaniu instalacji wodnej i umożliwi nieprzerwaną pracę urządzeń sanitarnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą czystościowo-techniczną:

**4.2.**Typ, ilość i rodzaj łaźni prysznicowo-umywalniowych, namiotów oraz częstotliwość obsług czystościowo- technicznych zgłaszana będzie pisemnie przez Zamawiającego (FAX lub e-mail).

**4.3.**Zamówienie powinno być złożone **Wykonawcy,** dziesięć dni przed terminem wymagalności ustawienia urządzeń. Za zgodą Wykonawcy termin ten może zostać skrócony.

**4.4.**Odstępstwa od ilości i czasu wykorzystania urządzeń sanitarnych bez zmian cenowych) mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego i nie stanowią zmian w zakresie umowy;

**4.5.**Transport, ustawienie i przemieszczanie urządzeń sanitarnych w miejsca wskazane przez **Zamawiającego** na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim odbywać się będzie pojazdami o standardzie EURO określonym w ofercie, po drogach utwardzonych i gruntowych w związku z powyższym należy uwzględnić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

**4.6** **Łaźnie kontenerowe powinny posiadać aktualne badania na**:

1/pomiar szybkiego samoczynnego wyłączania zasilania urządzeń elektroenergetycznych;

2/rezystancje izolacji;

1. **Warunki realizacji usługi.**

**5.1.** Nieczystości płynne powstałe w wyniku użytkowania urządzeń sanitarnych, Wykonawca wywiezie własnym transportem do miejskich, gminnych lub wojskowych oczyszczalni ścieków, z którymi ma podpisane odrębne umowy; Zamawiający w razie konieczności udostępni przyłącza wody z ujęć własnych i ujęć wody zakupionej oraz energii elektrycznej niezbędnych do eksploatacji urządzeń sanitarnych w ilościach niezbędnych do wykonania usługi. Wykonawca zamontuje na własny koszt mierniki na każdym przyłączu wody i energii elektrycznej, z których korzysta.

**5.2.** Kosztami zużytych do wykonania usługi mediów własnych i zakupionych Zamawiający obciąży Wykonawcę.

**5.3.**Obciążenie Wykonawcy zużyciem mediów nastąpi na podstawie zawartej z Zamawiającym odrębnej umowy na ich odsprzedaż.

**5.4**. Punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz miejsca podłączeń do sieci kanalizacyjnej wskażą osoby upoważnione przez Zamawiającego (zał. nr 1 do umowy).

**5.5.**  W cenie kompleksowej usługi - ustawienia i obsługi różnych typów urządzeń sanitarnych Wykonawca ujmuje wszelkie koszty związane z wynajmem, niezbędnym wyposażeniem, transportem na miejsce ustawienia oraz odebranie z tego miejsca (w tym załadunek i rozładunek), bieżącej konserwacji, mycia i dezynfekcji wewnątrz i na zewnątrz itp.

**5.6.** Przedłużenie użytkowania urządzeń sanitarnych wszystkich typów będzie określona wg potrzeb Zamawiającego każdorazowo na zamówieniu i nie może przekroczyć ceny zawartej w Formularzu ofertowym.

**5.7.** Wykonywanie czynności związanych z realizacją usługi polegającej na transporcie, ustawianiu, codziennej obsłudze czystościowo-technicznej będzie realizowane pojazdami spełniającymi Europejskie standardy emisji spalin w stopniu wskazanym w ofercie Wykonawcy. Wykonywanie wymienionych wyżej czynności wymaga zatrudnienia pracowników z doświadczeniem, dyspozycyjnych i znających topografię terenu. Zamawiający stwierdza, że proces realizacji usługi polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -Kodeks Pracy (DZ. U z 2019 poz. 1040 ze. zm.).

**5.8.** Wykonawca ma obowiązek realizowania ( poza harmonogramem w każdym przypadku zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania wykonania usługi. Obowiązek dyspozycyjności realizowany będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej (fax, e-mail, sms), natomiast Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia w tej samej formie lub telefonicznie.

**6.1.** **Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 roku poz. 1122).**

**6.2.** **Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny pozwalający na:**

1/transport i ustawienie wyszczególnionych w arkuszu cenowym urządzeń sanitarnych,

2/ obsługę czystościowo-techniczną wystawionych do użytkowania urządzeń sanitarnych;

3/ wywóz nieczystości z będących w użyciu urządzeń sanitarnych – zgodnie z zapotrzebowaniem.

4/ ustalona częstotliwość wywozu nieczystości płynnych z urządzeń sanitarnych gwarantować musi prawidłowe ich użytkowanie oraz nieprzepełnianie się zbiorników na nieczystości.

5/ dyspozycyjność pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z ofertą.

**6.2.1. W celu zapewnienia odpowiedniego utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca musi zapewnić:**

1/ pojazdom i urządzeniom zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz,

2/ pojazdom i urządzeniom mycie i dezynfekcję w celu zapewnienia im właściwego stanu sanitarnego.

3/zastosowanie pojazdów spełniających europejskie standardy emisji spalin o stopniu wskazanym w ofercie Wykonawcy,

**6.2.2.** Przed przystąpieniem do podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dostosowanie pojazdów do spełnienia europejskich standardów emisji spalin.

**7.** Dokumenty normujące wykonanie usługi:

Zezwolenie/Decyzja na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychorazDokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez staję zlewną (oczyszczalnię) które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed przystąpieniem do podpisania umowy.

**7.1.** Podstawą wykonania usługi jest pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego. Wszelkie zmiany do złożonego zapotrzebowania muszą być uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.

**7.2.** Protokolarne przekazanie i przyjęcie urządzeń sanitarnych w bezpośrednie użytkowanie (wyznaczona osoba przez użytkownika).

**7.6.**Sporządzanie i zatwierdzanie przez uprawnione osoby zestawień wykonywanych usług.

**7.8.** Protokół odbioru z wykonanej usługi w zakresie obsług łaźni kontenerowych jest wymagany przez **Zamawiającego**, dla każdej Grupy Zabezpieczenia-oddzielnie, zgodnie z umową.

**7.9. Zamawiający** wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz od wszelkich zdarzeń losowych.

**8. Informacja o lokalizacji usługi w zakresie ustawienia i serwisowania urządzeń sanitarnych**.

**8.1.** Ustawienie, obsługa i serwisowanie urządzeń sanitarnych w obiektach administrowanych przez 16 WOG w Drawsku Pomorskiem odbywać się będzie w rejonach odpowiedzialności:

**8.1.1 GZ Oleszno**-**obszar działania:** Poligon Drawski na terenie gmin: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski

**8.1.2.GZ Wałcz**-**obszar działania**: 21 CPL Nadarzyce; Jednostka Wojskowa 4092 Wałcz; Jednostka Wojskowa 4094 Wałcz; Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz Jednostka Wojskowa Wałcz; 1RBLog; na terenie gmin: Wałcz, Jastrowie.

**8.1.3 GZ Złocieniec** Obszar działania Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec;
na terenie gmin: Złocieniec, Szczecinek;

**8.2.** Przewóz kabin i kontenerów oraz wywóz nieczystości płynnych musi być realizowany poprzez środki transportowe, pojemniki, maszyny i urządzenia **Wykonawcy**.

**8.3.** Dojazd do lokalizacji usługi – po uzgodnieniu z osobą upoważnioną przez Zamawiającego.

**8.4.** W trakcie wykonywanych usług **Wykonawca** odpowiada za:

a) ochronę mienia inwestora

b) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w miejscu i czasie wykonywania serwisu.

**9.Materiały.**

**9.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów,** Wykonawca w cenie usługi zabezpiecza w środki myjące i dezynfekujące posiadając atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski w dostatecznej ilości.

**10.Sprzęt.**

 **10.1.** Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prac i środowisko.

**10.2.** Rodzaj sprzętu pomocniczego używanego do wykonania usługi **Zamawiający p**ozostawia do uznania **Wykonawcy**.

**11.Transport.**

**11.1.** Środki transportu – powszechnie stosowane przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem umowy.

**11.2.** Przewóz kontenerów oraz wywóz odpadów będzie realizowany przez środki transportowe, pojemniki, maszyny i urządzenia **Wykonawcy.**

**12. Odbiór usługi.**

**12.1.** W kalkulacji ceny **Wykonawca** musi uwzględnić wszystkie uwarunkowania mające w okresie trwania umowy wpływ na jej wysokość tj.: oznakowanie i wywóz nieczystości płynnych, koszty osobowe, koszty eksploatacji sprzętu i ewentualnych napraw, środki zapachowe i płyny antyseptyczne mycie zewnętrzne i wewnętrzne, przemieszczanie we wskazane miejsca, pobyt upoważnionego przedstawiciela **Wykonawcy** w wyznaczonej porze w celu koordynacji wykonania umowy, inne koszty wynikające ze stosowania obowiązujących przepisów, w tym prawa lokalnego. Udostępnienie energii elektrycznej, wody własnej i zakupionej Zamawiającego, zrzut nieczystości płynnych do miejskich, gminnych i wojskowych oczyszczalni ścieków (ewentualne upusty, rabaty, itp.)i zawrzeć je w cenie jednostkowej wynajmowanych urządzeń sanitarnych.

* 1. Rozliczenie wykonania usługi nastąpi na podstawie protokołów odbioru usług-7 dni po jej wykonaniu w całości lub w części, jeżeli usługa trwa dłużej niż miesiąc kalendarzowy.
	2. Załącznikiem do faktury jest prawidłowo wystawiony protokół odbioru usługi
	3. Płatność faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu wykonania usługi do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Drawsko Pomorskie.

**13.Roboty tymczasowe i prace towarzyszące** – nie występują.

**14.Przepisy związane z wykonaniem usługi**.

 Obowiązujące Ustawy i rozporządzenia:

**14.1.** Wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne w zakładach pracy określają przepisy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz.1650 ze zm.)

**14.2.** Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

**14.3.** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17października 2002 r.
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. nr 188 poz. 1576).

**14.4.** Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

**14.5**. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną odpowiedzialnością ich przestrzegania.

**15.** Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Specyfikacją Techniczną.

 Opracowała:

 referent SGKiE

 Izabela GŁOWACKA