DZ.381.UE-1/19 Lublin dnia 6 czerwca 2019 r.

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę pn.„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”*, Nr sprawy DZ.381.UE-1/19 (*Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2019/S 047-108844 z dnia 07.03.2019 r.)

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**oraz**

**zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”*, Nr sprawy DZ.381.UE-1/19* dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej s.i.w.z., siwz) w następującym zakresie:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 5.5.2.1. **było:** zrealizowania maksymalnie dwóch dostaw infrastruktury (rozumianej jako automaty biletowe, kasowniki) obsługującej płatności zbliżeniowe lub pobór opłat „z dedykowanej elektronicznej portmonetki”, wraz z systemem informatycznym je obsługującym (z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, w tym serwerów), dedykowanym do obsługi operacji związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym na kwotę łączną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł brutto zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, **po zmianie jest:** zrealizowania maksymalnie dwóch dostaw infrastruktury (rozumianej jako automaty biletowe, kasowniki) obsługującej płatności zbliżeniowe lub pobór opłat „z dedykowanej elektronicznej portmonetki”, wraz z systemem informatycznym je obsługującym (z wyłączeniem infrastruktury teleinformatycznej, w tym serwerów), dedykowanym do obsługi operacji związanych z pobieraniem i rozliczaniem opłat w transporcie zbiorowym na kwotę łączną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł brutto zrealizowaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie.
2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia po zmianie z dnia 3.06.2019 r. w pkt 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 11.1-11.2 **było:**

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm\_lublin **do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10:00.**

11.2. **Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

**po zmianie jest:**

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm\_lublin **do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.**

11.2. **Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

1. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 12.4.3.-12.4.4. **było:**

12.4.3. Ładowanie akumulatora Czytnika odbywa się poprzez zasilacz lub stację dokującą. Naładowany akumulator musi zapewniać pracę Czytnika przez okres minimum 8 godzin przy temperaturze pracy w zakresie -20 do +50°C.

12.4.4. Zakres temperatur otoczenia pracy czytnika: od -20 do +50°C. Między odczytami urządzenie może być przechowywane w temperaturze poniżej zera i nie może to uniemożliwiać dokonywania od¬czytów zaraz po wejściu do autobusu w temperaturach dodatnich (odporność na kondensację wilgoci w Czytniku).

**po zmianie jest:**

12.4.3. Ładowanie akumulatora Czytnika odbywa się poprzez zasilacz lub stację dokującą. Naładowany akumulator musi zapewniać pracę Czytnika przez okres minimum 8 godzin przy temperaturze pracy w zakresie -10 do +50°C.

12.4.4. Zakres temperatur otoczenia pracy czytnika: od -10 do +50°C. Między odczytami urządzenie może być przechowywane w temperaturze poniżej zera i nie może to uniemożliwiać dokonywania od¬czytów zaraz po wejściu do autobusu w temperaturach dodatnich (odporność na kondensację wilgoci w Czytniku).

1. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 12.4.6. a. **było:** odporność mechaniczna – zgodność z normą IP 54 lub wyższa, **po zmianie jest:** środowisko pracy- zgodnie z normą IP54 lub wyższą.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na dedykowanej platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin> oraz stronie internetowej <https://biuletyn.lublin.eu/ztm> zamieści:

- ujednoliconą specyfikację istotnych warunków zamówienia uwzględniającą zmianę z dnia 6 czerwca 2019 r.

- ujednolicony Załącznik nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę z dnia 6 czerwca 2019 r.