(zgodną z normą PN-EN 13808:2013 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych) wraz zasypaniem grysem/piaskiem kamiennym frakcji 0-2mm,

g) odtworzenie oznakowania poziomego – grubowarstwowo,

h) uprzątnięcie terenu robót.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

**9.3.** W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

a) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) opracowania programu zapewnienia jakości (PZJ),

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia (jeśli zachodzi taka konieczność),

e) wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót,

f) wykonanie innych prac wymienionych w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (nawet tych nie ujętych w przedmiarze) w celu rzetelnej realizacji przedmiotu zamówienia – ewentualne koszty należy wkalkulować w ofertę.

g) wykonawca przygotuje kosztem i staraniem własnym dokumentację powykonawczą – operat powykonawczy.

Koszt powyższych opracowań należy ująć w cenie oferty.

**9.4.** Utylizacja odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować obowiązujące przepisy o ochronie środowiska a w szczególności postępować zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikające z wyżej wymienionych aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie wykonawca.

W cenie ofertowej należy ująć koszty składowania odpadów powstałych w czasie wykonywania zamówienia w miejscach do tego przeznaczonych.

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania.

**9.5.** Przewóz materiałów.

Odległości wywozów i przewozów materiałów ujęte w przedmiarze robót są przyjęte dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i nie powinny być brane pod uwagę przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty.

**9.6.** Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów nadzoru pełnionego przez służby właścicieli urządzeń i sieci przy ich przełożeniu lub podczas prowadzenia robót w ich obrębie.

**9.7.** Wykonawca przekaże zamawiającemu atesty i gwarancje udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń.

Wykonawca przekaże zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.