***Załącznik nr .1.2 do zaproszenia***

***Nr sprawy Szp/ZP-274/2022***

**Pakiet nr 1**

**Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych**

**Przedmiot zamówienia –** stół do rehabilitacji – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - **……………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametry oferowanego  przedmiotu dostawy**  **TAK/NIE** |
| *1* | *2* | *3* |
| *1* | funkcjonalny siedmiosekcyjny stół do masażu z pilotem |  |
| *2* | wysokość regulowana za pomocą elektrycznie sterowanej ramy dookoła podstawy |  |
| *3* | kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych |  |
| *4* | chwyty służące mocowaniu pasa do stabilizacji |  |
| *5* | elektrycznie sterowany Pivot, cztery stopki i cztery kółka kierunkowe (unoszone |  |
| *6* | atestowana tapicerka |  |
| *7* | zagłówek z opuszczanymi boczkami |  |
| *8* | relingi do zamocowania pasów |  |
| *9* | otwory na 3 bananki |  |
| *10* | grubość gąbki 40 mm |  |
| *11* | funkcje **Click** pozwalającą na zmianę regulacji boczków sekcji środkowej z automatycznym systemem blokowania |  |
| *12* | Obicie **stołu** odporne na działanie wysokich temperatur |  |
| *13* | Dwuwarstwowa tapicerka **stołu** cechuje się odporną na zadrapania strukturą |  |
| *14* | Materiał wierzchni **stołu**  odporny na ciecze (woda, krew, solanka). |  |
| *15* | **Elektryczny stół do masażu:**   * Sprężystą i trwałą piankę, * Płynną regulacje wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do masażu**, * Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,   Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu** |  |
| *16* | Dane techniczne:  |  |  | | --- | --- | | **Ilość sekcji:** | 7 | | **Kąt pochylenia zagłówka:** | + 40 / - 70° | | **Kąt pochylenia sekcji środkowej:** | 0 / + 30° | | **Regulacja części nożnej:** | 0 / + 85° | | **Regulacja wysokości [cm]:** | 51 - 99 | | **Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:** | 205 x 69 x 51-99 | | **Masa [kg]:** | 105/120 | | **Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]:** | 225 | | **Maksymalne obciążenie statyczne [kg]:** | 300 | | **Zasilanie:** | 230 V / 50 Hz | |  |
|  | **Dodatkowe wyposażenie:**  **- 2 bananki / 1 stół (razem 6 sztuk)**  **- 1 pas stabilizacyjny/ 1 stół (razem 3 sztuki)** |  |

……..……..……………………..

*(podpis i pieczątka imienna osoby*

*uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*