**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Postępowanie nr 402/2023/TP-1/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Fabrycznie nowy samochód osobowy o napędzi elektrycznym wyprodukowany w 2023 roku, kompletny, wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych.
2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Samochód oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
6. Pojazd może również posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
7. Miejsce dostawy: siedziba zamawiającego.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianego fabrycznie nowego samochodu osobowego.**

**TABELA nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** | | | |
| **L.p.** | **Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego** | **Wymagania** | **Parametry oferowane prze Wykonawcę (należy wskazać/wypełnić)** |
| 1 | Samochód osobowy, typu SUV/crossover o napędzie w pełni elektrycznym | Należy podać |  |
| 2 | Bateria zasilająca o mocy nie mniejszej niż 50 KWh | Należy podać |  |
| 3 | Rodzaj paliwa – zasilanie elektryczne | TAK |  |
| 4 | Liczba miejsc siedzących: 5 | TAK |  |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 6 | Silnik o napędzie elektrycznym | TAK |  |
| 7 | Moc maksymalna zespołu napędowego: nie mniejsza niż 200 KM | Należy podać |  |
| 8 | Zasięg pojazdu: nie mniejszy niż 455 km | Należy podać |  |
| 9 | Ładowarka pokładowa prądu zmiennego o mocy min. 10kW | Należy podać |  |
| 10 | Pompa ciepła | TAK |  |
| 11 | Felgi aluminiowe wraz z kompletem ogumienia min. 19” | TAK |  |
| **NADWOZIE I WYMIARY** | | | |
| 12 | Rodzaj nadwozia – SUV/Crossover | Należy podać |  |
| 13 | Ilość drzwi – 5 | TAK |  |
| 14 | Napęd na jedną oś przód/tył | Należy podać |  |
| 15 | Rozstaw osi minimum 2850 mm | Należy podać |  |
| 16 | Wysokość całkowita nie mniej niż 1600 mm | Należy podać |  |
| 17 | Długość pojazdu nie większa niż 4755 mm | Należy podać |  |
| 18 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg | Należy podać |  |
| 19 | Pojemność bagażnika nie mniej niż 522 litry | Należy podać |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO** | | | |
| 20 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażerów | TAK |  |
| 21 | Czujniki parkowania przednie i tylne | TAK |  |
| 22 | Funkcja ostrzegania przed kolizją | TAK |  |
| 23 | Funkcja asystenta pasa ruchu | TAK |  |
| 24 | Automatyczny hamulec awaryjny | TAK |  |
| 25 | Kamera cofania | TAK |  |
| **WYPOSAŻENIE** | | | |
| 26 | Regulowana kierownica | TAK |  |
| 27 | Regulacja pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
| 28 | Podgrzewane siedzenia | należy podać |  |
| 29 | Hamulec postojowy elektryczny | TAK |  |
| 30 | Elektrycznie sterowane szyby | TAK |  |
| 31 | Klimatyzacja automatyczna | TAK |  |
| 32 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | Należy podać |  |
| 33 | Fabryczny system audio | TAK |  |
| **DODATKOWE WYPOSAŻENIE** | | | |
| 34 | Apteczka typu samochodowego | TAK |  |
| 35 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| 36 | Gaśnica samochodowa | TAK |  |
| 36a. | Inne, dodatkowe, ponad wymagane (jeżeli dotyczy) np. koło zapasowe, zestaw do naprawy uszkodzenia opony, podnośnik i klucz do kół itp. | Należy podać jeżeli występuje |  |
|  | **WERSJA WYKONANIA** |  | |
| 37 | Dla ruchu prawostronnego | TAK |  |
|  | **KOLORY** |  |  |
| 38 | Kolor lakieru o wykończeniu metalizowanym lub perłowym lub matowym | Należy podać |  |

**TABELA nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **POZOSTAŁE WYMAGANIA** | **Wymagania** | **Parametry oferowane prze Wykonawcę (należy wskazać/wypełnić)** |
| 1. | Zapewnienie serwisu w ASO na terenie woj. Warmińsko - Mazurskiego | TAK |  |
| 2. | Przystąpienie do usunięcia usterki max 24 h od powiadomienia w dni robocze | TAK |  |
| 3. | Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację | TAK |  |
| 4. | Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w języku polskim tj. książka serwisowa, instrukcja obsługi - eksploatacyjna i konserwacji, karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji, itp. w formie papierowej lub w wersji elektronicznej. | TAK |  |
| 5. | Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji niezbędny do rejestracji pojazdu. | TAK |  |
| 6. | Gwarancja podstawowa na samochód obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne na nie mniej niż 36 miesięcy lub limit kilometrów. | TAK | 36 miesięcy |
| 6.1. | Zwiększenie ochrony gwarancyjnej o 12/24/36 miesięcy ( **kryterium oceny ofert – Rozdział XVI SWZ** ) | Należy podać |  |
| 7. | Gwarancja na baterię zasilającą wysokiego napięcia min 60 m-cy lub limit kilometrów | TAK | 60 miesięcy |
| 7.1. | Zwiększenie ochrony gwarancyjnej o 12/24/36 miesięcy (**kryterium oceny ofert – Rozdział XVI SWZ**) | Należy podać |  |
| 8. | Termin dostawy (maks. 21 dni kalendarzowych) (**kryterium oceny ofert – Rozdział XVI SWZ**) 14/21 dni kalendarzowych | Należy podać |  |
| 9. | Gwarancja na jednostkę napędową minimum 36 miesięcy | Należy podać |  |
| 10. | Gwarancja na perforację nadwozia minimum 36 miesięcy | Należy podać |  |
| 11. | Gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy | Należy podać |  |