**9. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.**

**9.1.** Przedmiotem zamówienia jest **,,Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego do celów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu”** zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

**34.13.61.00-0 – lekkie samochody półciężarowe.**

**9.2.** Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L2H1 wyprodukowanego w 2021 r. lub 2022 r. wyposażonego we wszystkie niezbędne elementy pozwalające na bezpieczną i wygodną eksploatację, a w szczególności spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

**1) bezpieczeństwo:**

a) poduszki powietrzne zabezpieczające minimum kierowcę,

b) przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości dla co najmniej 1 osoby (kierowcy),

c) system zapobiegania blokowaniu kół ABS,

d) system wspomagania nagłego hamowania lub równoważny,

e) zagłówki przednie z regulacją wysokości,

f) ścianka działowa oddzielająca kabinę pasażerską od ładunkowej,

**2) układ napędowy:**

a) rodzaj napędu – **napęd na przednią oś**,

b) minimalna pojemność silnika – **1900 cm3**,

c) minimalna moc silnika – **95 kW**,

d) skrzynia biegów – **manualna**,

**3) dane eksploatacyjne:**

a) rodzaj paliwa – **olej napędowy**,

b) dopuszczalne zużycie energii (cykl mieszany) – **do 3,2 MJ/km**,

c) dopuszczalna emisja dwutlenku węgla (cykl mieszany) – **do 230 g/km**,

d) dopuszczalna emisja spalin (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) – **Euro 6**,

**4) wymiary i nadwozie:**

1. szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **1900 mm**,
2. długość całkowita samochodu – minimum **5000 mm**,
3. wysokość samochodu – minimum **1900 mm**,
4. szerokość pomiędzy nadkolami – minimum **1200 mm**,
5. rozstaw osi – minimum **3200 mm**,
6. wysokość przestrzeni ładunkowej – minimum **1300 mm**,
7. przewóz ładunków o masie co najmniej **980 kg** (łącznie z pasażerami),
8. ilość miejsc siedzących wraz z kierowcą – **3**,
9. kolor nadwozia – **dowolny**,
10. nadwozie ciężarowe z pojedynczą kabiną pasażerską,
11. dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu,
12. drzwi tylne dwuskrzydłowe i boczne (przesuwne),

ł) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu,