Dąbrowa Górnicza dn. 2019-03-04

Wykonanie prac naprawa/modernizacja przeciągarki wagonów kolejowych.

Przeciągarka wagonów.

Stan obecny, opis funkcjonowania:

Urządzenie przetokowe nie jest w stanie przetoczyć składu 12 pełnych wagonów o masie całkowitej 960T. Po uruchomieniu urządzenia przetokowego następuje zluzowanie liny i ślizganie się jej na bębnach linowych. Powoduje to wycieranie liny oraz bębnów linowych, jednocześnie uniemożliwiając przetaczanie 12 pełnych wagonów.

Zakres prac:

1. Wykonanie prac mających na celu wyeliminowanie niewłaściwego funkcjonowania wskazanego w w/w opisie.
2. Umożliwienie przeciągania 12 wagonów pełnych (każdy o wadze 75-80T) zgodnie z przedstawioną dokumentacją nr. D32019-90 (załącznik 1) projektanta przeciągarki wagonów – Projtrans Bytom.