WP.3211.40.2023 – odp. 2 Opole, 23.06.2023 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH**

**SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **„Dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych do celów służbowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania”**, wyjaśnia poniżej:

Poniżej przesyłam pytania do postępowania:

Dot. Części pierwszej postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści pojazd którego rozstaw osi wynosi 3640 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów wielkościowych opisanych przez zamawiającego. Dopuszczenie mniejszego rozstawu przy zachowaniu oczekiwanej długości pojazdu zwiększy komfort prowadzenia pojazdu i jego manewrowania - zapewni lepsze właściwości skrętne.
**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 1 samochód, którego rozstaw osi wynosi 3640 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów wielkościowych opisanych w specyfikacji warunków zamówienia.**

W związku z tym zamawiający zmienia zapis:

a) w pkt. 9.3a) punkt 4) ppkt. e) (zadanie nr 1) specyfikacji warunków zamówienia:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

b) w wierszu nr 4 ,,*Wymiary i nadwozie”* w kolumnie nr 2 ,,*Minimalne wymagania
 zamawiającego*” w ppkt. e) załącznika nr 2a do SWZ na zadanie nr 1 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*”:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

 Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2a do SWZ na zadanie nr 1 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający
 zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający zgodzi się na pojazd, który zamiast tylnych czujników parkowania będzie wyposażony w fabryczną kamerę cofania, której obraz będzie wyświetlany na ekranie fabrycznego dużego radia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści na zadanie nr 1 samochód, który zamiast tylnych czujników parkowania będzie wyposażony w fabryczną kamerę cofania.**

**Zgodnie z pkt. 9.3a) punkt 5) ppkt. h) zaoferowany samochód musi być wyposażony obowiązkowo w ,,czujniki parkowania tył”. Dodatkowe wyposażenie – kamera cofania jest jednym z kryteriów oceny ofert, ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z pkt. 10.2 ppkt. 3 specyfikacji warunków zamówienia.**

Pytanie nr 3:

Wymagany przez zamawiającego w punkcie j) system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu oraz i) system kontroli obciążenia pojazdu są systemami oferowanymi tylko i wyłącznie przez jednego producenta pojazdów dostawczych dostępnych na rynku. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu w celu zwiększenia konkurencyjności prowadzonego postępowania oraz zachowania jednej z głównych zasad ustawy PZP tj. równego traktowania wykonawców.
**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że podpunkty i) system kontroli obciążenia pojazdu oraz
j) system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu zostały usunięte z pkt. 9.3a) punkt 1) (zadanie nr 1) specyfikacji warunków zamówienia pismem nr WP.3211.40.2023 – odp. 1 z dnia 21.06.2023 r. (odpowiedź na pytanie nr 1) zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.06.2023 r.**

Część II postępowania

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści pojazd którego rozstaw osi wynosi 3640 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów wielkościowych opisanych przez zamawiającego. Dopuszczenie mniejszego rozstawu przy zachowaniu oczekiwanej długości pojazdu zwiększy komfort prowadzenia pojazdu i jego manewrowania - zapewni lepsze właściwości skrętne.
**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 2 samochód, którego rozstaw osi wynosi 3640 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów wielkościowych opisanych w specyfikacji warunków zamówienia.**

W związku z tym zamawiający zmienia zapis:

a) w pkt. 9.3b) punkt 4) ppkt. e) (zadanie nr 2) specyfikacji warunków zamówienia:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

b) w wierszu nr 4 ,,*Wymiary i nadwozie”* w kolumnie nr 2 ,,*Minimalne wymagania
 zamawiającego*” w ppkt. e) załącznika nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*”:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

 Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający
 zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający zgodzi się na pojazd, który zamiast tylnych czujników parkowania będzie wyposażony w fabryczną kamerę cofania, której obraz będzie wyświetlany na ekranie fabrycznego dużego radia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści na zadanie nr 2 samochód, który zamiast tylnych czujników parkowania będzie wyposażony w fabryczną kamerę cofania.**

**Zgodnie z pkt. 9.3b) punkt 5) ppkt. h) zaoferowany samochód musi być wyposażony obowiązkowo w ,,czujniki parkowania tył”. Dodatkowe wyposażenie – kamera cofania jest jednym z kryteriów oceny ofert, ilość punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z pkt. 10.2 ppkt. 3 specyfikacji warunków zamówienia.**

Pytanie nr 6:

Wymagany przez zamawiającego w punkcie j) system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu oraz i) system kontroli obciążenia pojazdu są systemami oferowanymi tylko i wyłącznie przez jednego producenta pojazdów dostawczych dostępnych na rynku. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu w celu zwiększenia konkurencyjności prowadzonego postępowania oraz zachowania jednej z głównych zasad ustawy PZP tj. równego traktowania wykonawców.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że podpunkty i) system kontroli obciążenia pojazdu oraz
j) system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu zostały usunięte z pkt. 9.3b) punkt 1) (zadanie nr 2) specyfikacji warunków zamówienia pismem nr WP.3211.40.2023 – odp. 1 z dnia 21.06.2023 r. (odpowiedź na pytanie nr 1) zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.06.2023 r.**

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dla części 1 i 2 dopuści pojazdy z napędem tylnym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści na zadanie nr 1 i 2 samochody z napędem tylnym.**

**Zgodnie z pkt. 9.3a) punkt 2) ppkt. a) (na zadanie nr 1) oraz pkt. 9.3b) punkt 2) ppkt. a) (na zadanie nr 2) specyfikacji warunków zamówienia zaoferowane samochody na zadanie nr 1 i 2 muszą posiadać napęd na przednią oś.**

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dla części 1 i 2 dopuszcza pojazdy z hakiem o uciągu 2000 kg?
**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści na zadanie nr 1 i 2 samochody z hakiem o uciągu 2000 kg.**

**Zgodnie z pkt. 9.3a) punkt 5) ppkt. k) (na zadanie nr 1) oraz pkt. 9.3b) punkt 5) ppkt. k) (na zadanie nr 2) specyfikacji warunków zamówienia zaoferowane samochody na zadanie nr 1 i 2 muszą być wyposażone w hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie całkowitej (z załadunkiem) min. 2500 kg.**

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dla części 1 i 2 dopuszcza pojazdy z rozstawem osi 3665 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 1 i 2 samochody, których rozstaw osi wynosi 3665 mm przy spełnieniu pozostałych wymaganych parametrów określonych w specyfikacji warunków zamówienia.**

W związku z tym zamawiający zmienia zapis:

a) w pkt. 9.3a) punkt 4) ppkt. e) (zadanie nr 1) oraz w pkt. 9.3b) punkt 4) ppkt. e) (zadanie
 nr 2) specyfikacji warunków zamówienia:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

b) w wierszu nr 4 ,,*Wymiary i nadwozie”* w kolumnie nr 2 ,,*Minimalne wymagania
 zamawiającego*” w ppkt. e) załącznika nr 2a do SWZ na zadanie nr 1 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*”:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

 Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2a do SWZ na zadanie nr 1 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający
 zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

c) w wierszu nr 4 ,,*Wymiary i nadwozie”* w kolumnie nr 2 ,,*Minimalne wymagania
 zamawiającego*” w ppkt. e) załącznika nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*”:

 z:

 rozstaw osi – minimum **3750 mm**

 **na:**

 rozstaw osi – minimum **3600 mm**

 Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 ,,*Opis parametrów
 technicznych samochodu dostawczego*” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający
 zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 03.07.2023 r. do godziny 11:00,** otwarcie ofert odbędzie się **dnia 03.07.2023 r. o godz. 11:30.**

 W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

**a) w punkcie 15:**

 z:

 *„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 28.07.2023 r.
 (włącznie).*”,*

**na:**

 *„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*

Wykonawca jest związany ofertą **od dnia terminu składania ofert do dnia 01.08.2023 r.**
 (włącznie).*”,*

**b) w punkcie 18.1:**

z:

 *„*Ofertę należy składać **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **lub poprzez profil nabywcy:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole**](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie **do dnia 29.06.2023 r. do godz. 11:00**.”,

**na:**

 *„*Ofertę należy składać **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) **lub poprzez profil nabywcy:** [**https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\_opole**](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie **do dnia 03.07.2023 r. do godz. 11:00**.”

**c) w punkcie 19.1:**

z:

 *„*Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 29.06.2023 r. o godz. 11:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.*”*,

 **na:**

 *„*Otwarcie ofert odbędzie się **dnia 03.07.2023 r. o godz. 11:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 **za pośrednictwem Platformy zakupowej:** [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl) poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.*”*,

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

**a) w sekcji 8.1. Termin składania ofert**

 **z:**

*„*2023-06-29 11:00*”*,

**na:**

*„***2023-07-03 11:00***”*,

**b) w sekcji 8.3. Termin otwarcia ofert:**

 **z:**

*„*2023-06-29 11:30*”*,

**na:**

*„***2023-07-03 11:30***”*,

**c) w sekcji 8.4. Termin związania ofertą:**

 **z:**

*„*do 2023-07-28*”*,

 **na:**

*„***do 2023-08-01***”*.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1) zmienione i obowiązujące strony nr 14, 16, 21 SWZ,

2) zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2a do SWZ ,,*Opis parametrów technicznych
 samochodu dostawczego*” - zadanie nr 1,

3) zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2b do SWZ ,,*Opis parametrów technicznych
 samochodu dostawczego*” - zadanie nr 2,

4) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

 DYREKTOR

 Zarządu Dróg Wojewódzkich

 w Opolu

 Bartłomiej Horaczuk