Załącznik nr 2A do SIWZ - Parametry techniczno - użytkowe dla zadania nr 13.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | J.m. | ilość |
| 1 | Imadło odgięte w lewo z rękojeścią w osi narzędzia z mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza utwardzona, długość 310mm, średnica 5mm z kanałem do płukania wielorazowego użytku | sztuka | 1 |
| 2 | Imadło odgięte w prawo z rękojeścią w osi narzędzia z mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza utwardzona, długość 310mm, średnica 5mm z kanałem do płukania wielorazowego użytku | sztuka | 1 |
| 3 | Nożyczki bipolarne typu Metzenbaum o średnicy 5mm i długości 310 mm, rozbieralne wielorazowego użytku | sztuka | 1 |
| 4 | Szczypce okienkowe bipolarne o średnicy 5 mm i długości 310 mm, rozbieralne wielorazowego użytku | sztuka | 1 |
| 5 | Kleszcze preparacyjne typu meryland monopolarne rozbieralne, wielorazowego użytku z rękojeścią bez blokady o średnicy 5 mm i długości 310 mm. | sztuka | 1 |

…………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej