Kosz stalowy z zadaszeniem w kolorze czarnym z wkładem wyciąganym, umożliwiającym opróżnianie. Konstrukcja wkładu winna być wykonana z blachy ocynkowanej. Słupek do kosza winien być również w kolorze czarnym, odpornym na warunki pogodowe, zakończony dekoracyjnym wykończeniem. W zestawie winna być popielniczka. Kosz powinien być dostosowany do montażu w betonie (nie przykręcany).

Rysunek poglądowy poniżej

