**Załącznik nr 1 do Umowy Za.JSz. /2024 Załącznik nr 2 do Umowy nr Za.JSz….../2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA/OPIS** | **JM** | **ILOŚĆ** | **UWAGI** |
| 1. | **Szafa metalowa jednodrzwiowa kl.A typ 1** **MS1M/A**Wymiary zewnętrzne /WxSxG/1900x700x400 mmWaga: 63 kgPojemność: 441 lKolor: RAL 7035* Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 1 [mm], nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
* Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300, typ 2, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem; w standardzie są 2 szt. kluczy
* Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach.
* 4 półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg].
* Zawiasy wewnętrzne.
* Kąt otwarcia drzwi wynosi ok. 120 stopni.

Dokumenty wymagane do oferty:-certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, klasa A wg Zarządzenia 57/MON z 2011r. oraz 46/MON z 2013r.-certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych, TYP 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 29.05.2012r. | Szt. | 22 | dostawaUl.Kochanowskiego 2a, 60-844 PoznańWniesienie i ustawienie szaf III piętro |
| 2. | **Szafa metalowa jednodrzwiowa kl.C z jedną skrytką**Wymiary zewnętrzne /WxSxG/ 1850x700x500 mmWaga: 210 kgPojemność: 395 lKolor: RAL 7035* Dwupłaszczowy korpus wykonany z blachy stalowej, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją
* Drzwi wykonane z dwóch warstw blachy stalowej o grubości 3mm oraz 1,5mm
* System ryglowania blokowany atestowanymi dwoma zamkami w klasie B wg EN 1300: kluczowym + szyfrowym mechanicznym S&G
* 3 półki wewnętrzne wykonane z blachy 0,8 mm z możliwością regulacji położenia
* Skrytka wewnętrzna na całą szerokość szafy, wymiary wew. /WxSxG/ 347x492x231 mm. zamknięcie zamkiem kluczowym klasy A.
* Zawiasy wewnętrzne; otwory montażowe w dnie

Dokumenty wymagane do oferty:-certyfikat do przechowywania dokumentów ściśle tajnych zgodnie z zarządzeniem nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.12.2013r. oraz nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z 2017r., kl.C;-certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ściśle tajne , kl.C wg Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.01.2014r. w sprawie doboru zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych;-certyfikat do przechowywania dokumentów ściśle tajnych, typ 3 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012r.; klasa S2 wg PN-EN 14450:2006. | Szt. | 2 | dostawa ul.Taborowa 22, 60-790 PoznańWniesienie i ustawienie szaf - parter |

**Termin dostawy – max. 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy**

**Gwarancja – minimum 24 miesiące**