W ofercie proszę ująć całość prac związanych z przeniesieniem sprzętu wg poniższej listy do budynku w Choruli – tj. demontaż, wyniesienie, załadunek na samochód, transport, rozładunek, wniesienie i montaż w nowym miejscu. Oferta powinna zawierać również doprowadzenie do stanu pierwotnego (przed demontażem urządzeń) pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia (np. demontaż okna i jego ponowne wstawienie wraz z niezbędną obróbką)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Element | Masa  [kg] | Wymiary szer. x gł. x wys. [cm] | Lokalizacja |
| 1 | Prasa do betonu (3 elementy) | 1. 800 2. 280 3. 1600 | 1. 90x55x180 2. 120x55x93 3. 70x60x150 | Wysoki parter |
| 2 | Prasa do zapraw | 600 | 120x55x165 | Wysoki parter |
| 3 | Aparat do przepuszczalności wody | 150 | 120x50x162 | Wysoki parter |
| 4 | Suszarka (2 szt.) | 2 x 170 | 120x75x162 | Wysoki parter |
| 5 | Zamrażarka sole | 300 | 260x105x135 | Wysoki parter |
| 6 | Komora klimatyczna Binder | 350 | 125x90x181 | Wysoki parter |
| 7 | Komora ASR | 100 | 125x110x105 | Wysoki parter |
| 8 | Komora klimatyczna do zapraw  (2 elementy) | 1. 100 2. 120 | 1. 120x80x91  2.150x80x91 | Wysoki parter |
| 9 | Szlifierka | 450 | 200x80x170 | Piwnica |
| 10 | Piła duża | 250 | 160x85x155 | Piwnica |
| 11 | Tarcza Boehmego | 350 | 150x100x85 | Piwnica |
| 12 | Mieszalnik | 100 | 65x65x55 | Piwnica |
| 13 | Młyn kulowy (2 szt) | 2 x 400 | 120x80x125 | Piwnica |
| 14 | Kruszarka | 70 | 105x45x120 | Piwnica |
| 15 | Komora CO2 | 100 | 140x105x115 | Piwnica |
| 16 | Komora ASR | 100 | 105x100x115 | Piwnica |
| 17 | Młynek (2 szt.) Herzog | 2 x 200 | 65x65x95 | I piętro |
| 18 | Zamrażarka F150 | 2 x 500  50 | 200x130x190  170x35x135 (segment z tyłu) | Wysoki parter |
| 19 | Stół roboczy do mieszanki | 1. 100 2. 4 x 100 | 1. 155x90x75 2. 150x78x75 (4 sztuki) | Wysoki parter |

UWAGI:

Pozycja 18 – demontaż, wyniesienie, załadunek i transport do Warszawy (bez wyładunku w Warszawie)