**Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ**

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,   
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),   
  
**w dniu 13.03.2023 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO)”,** Nr sprawy **006/2023.**

1. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie, w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp.

**Pytania – zestaw 2 z dnia 08.03.2023 r.**

1. Czy Zamawiający poprawnie określił w kosztorysie ilość robót bitumicznych? Z projektu wynika, że roboty branży wod-kan oraz branży elektrycznej realizowane są również na skrzyżowaniu ulic Zamenhofa i Pestalozziego, w wyniku których dojdzie do częściowego rozkopu skrzyżowania. Brak pozycji na odtworzenia konstrukcji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w kosztorysie ofertowym zaktualizowano ilości robót wynikających z odtworzenia nawierzchni. Zmiana zaznaczona jest tłem koloru żółtego w przekazywanym **kosztorysie ofertowym zamiennym**

**Pytania – zestaw 3 z dnia 09.03.2023 r.**

1. Proszę o sprecyzowanie informacje dotyczących zabudowy szafki sterowania ulicznego SO. Wg projektu oświetlenia drogowego pkt5. Zestawienie urządzeń i materiałów należy zabudować szafkę SO wg schematu – warz z kompensacją mocy biernej. Załączony schemat nie wskazuje aby szafka była wyposażona w układ kompensacji mocy biernej. W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie zapisów i ewentualne dołączenie prawidłowego schematu szafki SO.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować szafę sterowania oświetleniem wyposażoną w kompensor mocy zabudowany w szafie oświetleniowej, parametr kompensatora mocy - przynajmniej 1000 kVAR.

2. Zgodnie z warunkami technicznymi dołączonymi do dokumentacji przetargowej oraz w opisie projektu oświetlenia drogowego w oprawie lub słupie powinien zostać zamontowany sterownik zgodny z systemem DALI. Szafa SO wg schematu dołączonego do projektu nie przewiduje pracy w systemie DALI. Proszę o sprecyzowanie i ewentualne przesłanie prawidłowego schematu SO.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający odstępuje od zabudowywania sterowników DALI i szafy sterowania obsługującej sterowniki DALI. Należy zabudować szafę zgodnie ze schematem z dokumentacji projektowej.

3. Proszę o doprecyzowanie czy słupy oświetleniowe powinny być stalowe czy aluminiowe.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować słupy aluminiowe.

1. **Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** są istotne dla sporządzenia oferty i wymagają od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią   
   i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art.286 ust.3 uPzp, Zamawiający **przedłuża termin składnia ofert do dnia 17.03.2023 r. godz.10:00** i na postawie art. 286 ust. 1 uPzp dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

* *dotychczasową datę „15.03.2023 r.”, zawartą w* ***pkt XIII.3. i XIV.1. SWZ****, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert,* ***zmienia na datę:*** *„****17.03.2023 r.****”*

*Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.*

* *dotychczasową datę „13.04.2023 r.”, zawartą w* ***pkt XV.1. SWZ****, dotyczącą terminu związania ofertą,* ***zmienia na datę:*** *„****15.04.2023******r.”***

1. ZMIANA Nr 1 treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 732855**).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP

podpis nieczytelny

*Wojciech Nalazek*

*(data i podpis Kierownika Zamawiającego)*