**Obrotowy uchwyt ścienny do telewizorów LCD LED Plazma 32" - 60"**

 **CHARAKTERYSTYKA I PARAMETRY TECHNICZNE**

* przeznaczony do telewizorów LCD LED Plazma 32"- 60"
* uniwersalny regulowany, płaski;
* regulacja nachylenia;
* obrotowe ramię;
* zgodny ze standardem VESA
* system zarządzania kablami
* maskownica zasłaniająca śruby montażowe oraz kable
* w kolorze czarnym
* max. udźwig **36 kg**
* regulacja obrotu do 160°
* regulacja nachylenia w zakresie **+10° / -2°**
* korekcja przechyłu ekranu **±4°**
* regulowana odległość od ściany w zakresie **42 ~ 452 mm**
* certyfikaty jakości TÜV, GS oraz ISO
* kompatybilny z VESA (rozstaw otworów montażowych) norma:
	+ VESA 100 (odstęp otworów 100mm x 100 mm)
	+ VESA 200x100 (odstęp otworów 200mm x 100mm)
	+ VESA 200 (odstęp otworów 200mm x 200 mm)
	+ VESA 200x400 (odstęp otworów 200mm x 400mm)
	+ VESA 300 (odstęp otworów 300mm x 300 mm)
	+ VESA 400x200 (odstęp otworów 400mm x 200 mm)
	+ VESA 400 (odstęp otworów 400mm x 400 mm)

**SKŁAD ZESTAWU**

* uchwyt
* komplet śrub
* instrukcja montażu